Rubriques Connexes

# Connexions Mobile VPN with L2TP

Vous pouvez configurer votre Firebox pour qu'il soit l'hôte de sessions Mobile VPN with L2TP. Lorsque le périphérique est configuré pour Mobile VPN with L2TP, les utilisateurs inclus dans le Mobile VPN with L2TP peuvent utiliser un client L2TP pour procéder à une connexion L2TP.

Étant donné que le Firebox autorise la connexion L2TP de n'importe quel utilisateur qui fournit des informations d'identification correctes, il est important que vous élaboriez une stratégie pour les sessions VPN L2TP qui inclut uniquement les utilisateurs que vous voulez autoriser à envoyer du trafic via le VPN L2TP. Vous pouvez également ajouter ces utilisateurs à un groupe d'utilisateurs de Firebox et élaborer une stratégie qui autorise le trafic provenant uniquement de ce groupe. Le Firebox crée un groupe prédéfini appelé Utilisateurs L2TP à cette fin.

Pour configurer une connexion Mobile VPN with L2TP à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN with L2TP.
   La page Mobile VPN with L2TP apparaît.
2. Modifier la Configuration Mobile VPN with L2TP.

Pour configurer une connexion Mobile VPN with L2TP à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez VPN > Mobile VPN > L2TP > Configurer.
   La boîte de dialogue Configuration Mobile VPN with L2TP apparaît.
2. Modifier la Configuration Mobile VPN with L2TP.

#### Voir Aussi

Utiliser l'assistant WatchGuard L2TP Setup Wizard

Certificats pour l'authentification des tunnels Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique