Rubriques Connexes

# Saisir une Adresse IP

## Adresses IPv4

Lorsque vous saisissez des adresses IPv4 dans Quick Setup Wizard ou dans les boîtes de dialogue, saisissez les chiffres et les points dans le bon ordre. N'appuyez pas sur la touche TABULATION, les touches de direction, la barre d'espace ou la souris pour placer votre curseur après les points.

Si, par exemple, vous entrez l'adresse IP 172.16.1.10, ne saisissez pas d'espace après 16. N'essayez pas de placer votre curseur après le point suivant pour saisir 1. Saisissez un point directement après 16, puis entrez 1.10. Appuyez sur la touche barre oblique (/) pour passer au masque réseau.

## Adresses IPv6

Lorsque vous saisissez des adresses IPv6 dans une zone de texte, saisissez l'adresse IP avec les deux-points séparant chaque groupe de nombres dans l'adresse. Pour abréger une adresse IP, vous avez la possibilité de supprimer les zéros non significatifs figurant dans chaque groupe de chiffres et d'utiliser un double "deux-points" (::) pour remplacer les groupes de zéros adjacents dans cette adresse.

Pour plus d'informations sur les adresses IPv6, voir À propos des Adresses IP.

#### Voir aussi

À propos des Adresses IP

À propos de la Notation de Barre Oblique

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique