Rubriques Connexes

# Configurer les paramètres radio du périphérique AP

Lorsque vous configurez votre périphérique WatchGuard AP, vous spécifiez les paramètres radio, qui incluent la bande, le mode sans fil, le canal et les paramètres de SSID.

Pour configurer les paramètres radio :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
3. Sélectionnez un périphérique AP.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Sélectionnez l'onglet Paramètres de Radio.
6. Configurez les paramètres radio comme indiqué à la section suivante.

Les radios de chaque point d'accès diffusent un SSID uniquement si ce dernier a été configuré. En l'absence de SSID configuré, une radio ne diffuse pas.

## Définir la bande et le mode sans fil

Les périphériques WatchGuard AP prennent en charge deux bandes de fréquences sans fil : 2,4 GHz et 5 GHz. La bande 5 GHz fournit un meilleur rendement que la bande 2,4 GHz, mais elle est incompatible avec certains périphériques sans fil. Lorsque vous spécifiez la bande de fréquences et le mode dans les paramètres radio, veillez à sélectionner correctement les options pour les cartes sans fil des périphériques clients sans fil connectés au périphérique AP.

Les options de configuration de chaque radio dépendent du modèle du périphérique AP.

- Sur un périphérique radio, vous pouvez configurer la Radio 1 de manière à utiliser la bande de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz.
- Sur les périphériques équipés de deux radios :
- La radio 1 utilise toujours la bande 2,4 GHz.
- La radio 2 utilise toujours la bande 5 GHz.

Vous configurez séparément les paramètres de chaque radio.

Les modes sans fil disponibles pour chaque radio dépendent de la bande de fréquences sans fil utilisée par la radio et du modèle de périphérique.

La bande passante 2,4 GHz prend en charge cinq modes sans fil :

802.11 G/N

Mode par défaut de la bande de 2,4 GHz. Ce mode permet à la radio de se connecter uniquement aux périphériques employant la norme 802.11g ou 802.11n.

802.11 B/G/N mixte

Ce mode permet à la radio de se connecter seulement aux périphériques qui utilisent 802.11n, 802.11g ou 802.11b.

802.11 B/G mixte

Ce mode permet à la radio de se connecter seulement aux périphériques qui utilisent 802.11b ou 802.11g.

802.11 G

Ce mode permet à la radio de se connecter uniquement aux périphériques employant la norme 802.11g.

802.11 N seulement

Ce mode permet à la radio de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11n.

La bande de 5 GHz prend en charge ces modes sans fil :

802.11 A/N mixte

Mode par défaut de la bande 5 GHz. Ce mode permet à la radio de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11n ou 802.11a.

802.11 A

Ce mode permet à la radio de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11a.

802.11 N seulement

Ce mode permet à la radio de se connecter aux périphériques qui utilisent 802.11n.

802.11 N/AC

Ceci permet à la radio de se connecter aux périphériques qui utilisent la norme 802.11n ou 802.11ac.

Une baisse des performances de la radio risque de se produire si vous choisissez un mode sans fil prenant en charge des normes 802.11 mixtes. Cette réduction de performance est provoquée en partie par les paramètres de compatibilité en amont des modes mixtes qui activent des périphériques avec des modes plus lents à se connecter à une radio de périphérique AP.

## Configurer le Canal Préféré

Lorsque vous ajoutez le périphérique AP à votre déploiement, le Canal Préféré est réglé sur Auto et chaque radio sélectionne automatiquement un canal disponible et peu utilisé de la bande que vous avez sélectionnée. Les canaux disponibles sont déterminés en fonction de l'emplacement géographique du périphérique AP.

Les canaux utilisés par les périphériques AP sont automatiquement sélectionnés et alloués de manière à optimiser la sélection des canaux sans fil au sein de votre déploiement. Le périphérique AP analyse régulièrement les canaux en fonction de l'Intervalle d'Analyse Sans fil configuré dans les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. L'intervalle d'analyse par défaut est de 4 heures.

Lorsqu'un périphérique AP redémarre, la nouvelle sélection du canal est appliquée. Vous pouvez programmer le redémarrage automatique de vos périphériques AP. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Lorsque vous déployez plusieurs périphériques AP, nous vous recommandons d'utiliser le mode de sélection du canal Auto afin d'obtenir les meilleurs canaux pour votre environnement réseau sans fil.

### Sélection Manuelle du Canal

Vous pouvez également définir manuellement le canal préféré de chaque radio. Les canaux disponibles dépendent de la bande, du mode sans fil, de la largeur de canal et de l'emplacement géographique du périphérique AP.

Pour définir le canal préféré d'une radio d'un périphérique AP :

1. Sélectionnez un canal dans la liste déroulante Canal Préféré.
2. Cliquez sur Afficher les Canaux Disponibles pour afficher la liste des canaux actuellement disponibles pour chaque radio.

Le périphérique AP tente d'utiliser le canal préféré que vous sélectionnez. Si le canal préféré ne peut pas être utilisé, le périphérique AP sélectionne automatiquement un autre canal disponible dans la bande radio configurée.

Pour choisir le canal disponible à utiliser, le périphérique AP tient compte des facteurs suivants :

- Si le canal n'est pas disponible dans la région de fonctionnement du périphérique AP.
- Si le canal et les options de largeur de canal sélectionnés ne sont pas compatibles.
- Si vous sélectionnez un canal DFS devenu dynamiquement indisponible.

Si vous sélectionnez un canal DFS (Sélection Dynamique de Fréquence) au lieu d'un canal non DFS, votre périphérique met plus longtemps à se connecter au réseau sans fil.

## Configurer les Paramètres de Largeur de Canal

Vous pouvez configurer chaque radio pour qu'elle utilise une largeur de canal spécifique.

Pour chaque radio, sélectionnez le paramètre de Largeur de Canal :

20 MHz

Ce mode définit la largeur de canal de la radio sur 20 MHz. Cela est le paramètre par défaut.

20/40 MHz

Ce mode n'est disponible que lorsque le Canal Préféré est réglé sur Auto. Ce mode permet à la radio d'utiliser une largeur de bande de 20 ou 40 MHz en fonction des canaux disponibles.

40 MHz

Ce mode définit la largeur de canal de la radio sur 40 MHz. Ce mode suppose qu'aucun autre point d'accès 802.11a/b/g n'utilise le même canal.

Le mode 40 MHz n'est pas disponible sur les périphériques AP120, AP320 et AP322 à 2,4 GHz.

80 MHz (802.11ac uniquement)

Ce mode définit la largeur de canal de la radio à 80 MHz.

## Régler le Niveau de Puissance d'Émission

Pour chaque radio, vous pouvez choisir de régler la puissance d'émission maximale pour limiter ou étendre la distance de transmission des signaux sans fil. Vous pouvez fixer la puissance d'émission à 3 dBm à 20 dBm, ou définir sa valeur sur Auto. La puissance de transmission par défaut (Auto) est de 20 dBm. La puissance d'émission ne peut pas dépasser les limites réglementaires fixées par votre région.

Pour régler la puissance d'émission :

Dans la liste Puissance de Transmission, sélectionnez une valeur.

## Limite du client

Vous pouvez limiter le nombre de périphériques clients pouvant se connecter simultanément à une radio spécifique d'un périphérique AP300. La limite de clients est appliquée comme limite générale à tous les SSID configurés sur une radio.

Les Limites de Clients ne sont pas prises en charge sur les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420.

Pour spécifier le nombre maximal de périphériques clients pouvant se connecter simultanément :

Dans la liste déroulante Limite de Clients, sélectionnez une option.

La valeur par défaut est Illimité. Vous pouvez sélectionner une limite comprise entre 1 et 127.

## Sélectionner les SSID

Chaque radio peut prendre en charge à huit SSID maximum. Vous pouvez utiliser le même SSID pour plusieurs radios d'un ou plusieurs périphériques à la fois. Vous pouvez cumuler huit SSID maximum sur chaque radio.

Si le SSID que vous voulez ajouter n'est pas encore configuré, vous pouvez ajouter cette radio de périphérique AP au SSID lorsque vous ajoutez ce dernier.

Pour plus d'informations, voir Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP.

#### Voir aussi

Configurer les Paramètres du Périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique