Rubriques Connexes

# À propos du Routage de Multidiffusion

Le routage multidiffusion est une méthode permettant de répartir efficacement le trafic réseau en mode « un à plusieurs ». Une source de multidiffusion telle qu'une vidéoconférence en direct transmet le trafic à un groupe de multidiffusion via un flux unique. Le groupe de multidiffusion comprend des récepteurs : ordinateurs, périphériques, téléphones IP, etc.

Les technologies suivantes sont généralement utilisées :

- Voix sur IP (VOIP)
- Vidéo à la demande (VOD)
- Vidéoconférence
- Télévision IP (IPTV)

Lorsque vous activez le routage multidiffusion sur votre Firebox, ce dernier fait office de routeur multidiffusion. Il transfère le trafic de multidiffusion de la source aux récepteurs de votre réseau.

## Fonctionnement

Le routage multidiffusion emploie le protocole PIM (Protocol-Independent Multicast). Il existe différentes variantes de ce protocole. Votre Firebox prend en charge PIM-SM (PIM Sparse Mode), qui est utilisé uniquement lorsqu'un nombre réduit de périphériques s'abonnent à la multidiffusion. Ces périphériques sont des récepteurs de multidiffusion. Les récepteurs peuvent être situés à travers le monde sur n'importe quel réseau, et composent le groupe logique groupe de multidiffusion.

Dans ce diagramme, un serveur envoie un trafic de multidiffusion via un routeur et le Firebox. Le Firebox transfère le trafic de multidiffusion au groupe de multidiffusion sur le réseau local.

En mode PIM-SM, le point central du domaine de multidiffusion est le RP ( Point de Rendez-vous). Le RP est un routeur qui reçoit le trafic de multidiffusion destiné au groupe de multidiffusion. Tout le trafic de multidiffusion doit transiter par le RP.

Vous devez activer toutes les interfaces Firebox comme candidats RP participant au routage multidiffusion, à l'exception de celles connectées à la source de multidiffusion ou aux récepteurs. Lorsque vous activez le Firebox comme candidat RP, il communique périodiquement sa candidature RP au réseau PIM-SM. Les élections de RP ont lieu dynamiquement sur le Firebox.

Après avoir activé le routage multidiffusion, l'alias Tout-Multidiffusion et deux nouvelles stratégies sont ajoutés à votre configuration :

- MR-PIM-Autoriser
- MR-IGMP-Autoriser

Une stratégie de multidiffusion vous permet de spécifier uniquement les deux options suivantes :

- Interfaces entrantes
- Adresses IP source
- Adresses IP de destination
- Protocoles et ports

## Prise en Charge du Routage Multidiffusion

Le routage multidiffusion est uniquement pris en charge en mode de Routage Mixte.

### Interfaces

Le routage multidiffusion est pris en charge pour les types d'interface Firebox suivants :

- Physique
- VLAN
- Pont
- Regroupement des liaisons
- Sans Fil
- Interface virtuelle BOVPN

Vous pouvez activer le routage multidiffusion pour 31 interfaces au maximum. IPv4 est pris en charge. IPv6 n'est pas pris en charge.

### Zones

Le routage multidiffusion est pris en charge pour les zones Firebox suivantes :

- Externe
- Approuvé
- Facultatif
- Personnalisé

### FireCluster

Vous pouvez activer le routage multidiffusion d'un FireCluster Actif/Passif.

### Protocoles de Routage Multidiffusion

Le Firebox prend en charge les protocoles de routage multidiffusion suivants :

- PIM Sparse Mode (PIM-SM)
- PIM Source-Specific Multicast (PIM-SSM)
- IGMP v2 et v3

## Exemples

Les diagrammes suivants illustrent des exemples de réseaux où les interfaces Firebox sont configurées comme candidats RP. Si un commutateur est situé entre le routeur et les récepteurs, il doit prendre en charge la fonction « IGMP snooping ».

### Exemple 1

Dans cet exemple, le réseau local comprend un Firebox configuré pour le routage multidiffusion. L'interface externe eth0 est activée comme candidat RP. Sur le routeur, l'interface connectée au Firebox (eth1) est également activée comme candidat RP.

### Exemple 2

Dans cet exemple, le réseau local comprend deux Firebox configurés pour le routage multidiffusion. Les interfaces externes des deux Firebox (eth0) sont activées comme candidats RP. L'interface approuvée du Firebox 1 est également activée comme candidat RP. Sur le routeur, l'interface connectée au Firebox (eth1) est également activée comme candidat RP.

Pour obtenir des informations détaillées concernant le routage multidiffusion, consultez la RFC 5110. Pour obtenir des informations détaillées concernant le protocole PIM-SM, consultez la RFC 7761.

#### Voir aussi

Configurer le Routage de Multidiffusion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique