Rubriques Connexes

# À Propos de WatchGuard Wi-Fi Cloud

WatchGuard Wi-Fi Cloud est une puissante solution de gestion sans fil d'entreprise en nuage axée sur la configuration, la sécurité et la surveillance des périphériques AP.

Vous pouvez utiliser le service WatchGuard Wi-Fi Cloud pour gérer les modèles de périphérique AP suivants :

- AP120
- AP320
- AP322
- AP420

## Gérer les Périphériques AP avec WatchGuard Wi-Fi Cloud

Pour obtenir des informations concernant l'utilisation de WatchGuard Wi-Fi Cloud pour configurer et gérer les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420, consultez les ressources disponibles sur la page de documentation de WatchGuard Wi-Fi Cloud sur le site Web de WatchGuard.

Pour gérer les périphériques AP de votre réseau avec WatchGuard Wi-Fi Cloud, confirmez que vos périphériques AP disposent d'une connectivité à Internet et peuvent communiquer sur les ports HTTP TCP 80 et 443, et UDP 3851 pour se connecter aux domaines suivants :

- redirector.online.spectraguard.net
- *.mojonetworks.com
- *.cloudwifi.com
- *.airtightnetworks.com

Les stratégies et paramètres de proxy suivants peuvent vous aider à accéder à WatchGuard Wi-Fi Cloud :

Stratégie de Filtrage des Paquets Wi-Fi-Géré-par-WG-Cloud

Pour gérer vos périphériques AP avec WatchGuard Wi-Fi Cloud, confirmez qu'ils disposent d'une connectivité à Internet et peuvent communiquer sur les ports HTTP TCP 80 et 443, et UDP 3851 pour se connecter aux services WatchGuard Wi-Fi Cloud suivants : La stratégie de filtrage des paquets Wi-Fi-Géré-par-WG-Cloud prédéfinie disponible sur votre Firebox (système d'exploitation Fireware v11.11.4 et les versions ultérieures) comprend les ports requis par les domaines WatchGuard Wi-Fi Cloud.

Exceptions proxy HTTP

Les noms de domaine des services WatchGuard Wi-Fi Cloud sont inclus par défaut à la liste des Exceptions du Proxy HTTP du Firebox. Vous évitez ainsi les problèmes de communication avec les services en nuage et le Proxy HTTP lorsque vous vous y connectez derrière un Firebox. Pour plus d'informations, voir Proxy HTTP : Exceptions.

Règles de Nom de Domaine HTTPS

Les noms de domaine de WatchGuard Wi-Fi Cloud sont inclus à la liste des Noms de Domaine du Proxy HTTPS du Firebox. Vous pouvez ainsi accéder au domaine et contourner l'inspection de contenu HTTPS afin d'éviter les problèmes de communication avec les services en nuage et le Proxy HTTPS lorsque vous vous y connectez derrière un Firebox. Pour plus d'informations, voir Proxy HTTPS : Règles de Nom de Domaine.

Exceptions aux sites bloqués

Les noms de domaine des services WatchGuard Wi-Fi Cloud sont inclus par défaut à la liste des Exceptions aux Sites Bloqués du Firebox. Vous évitez ainsi les problèmes de communication avec les services en nuage lorsque vous vous y connectez derrière un Firebox. Pour plus d'informations, voir Créer des Exceptions pour les Sites Bloqués.

## Gérer Localement les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Si vous n'utilisez pas WatchGuard Wi-Fi Cloud, vous pouvez gérer les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420 localement avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil de votre Firebox.

### Coupler les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Avec la configuration usine par défaut, les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420 tentent d'abord de se connecter à WatchGuard Wi-Fi Cloud. Si le périphérique AP n'est pas activé et provisionné pour la gestion en nuage, il continue de se connecter aux services en nuage pendant plusieurs minutes.

Si le périphérique AP figure dans la section Points d'Accès non Couplés de la page Points d'Accès du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, vous pouvez le coupler avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Pour obtenir des informations concernant la découverte et le couplage des périphériques, consultez Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP.

Après avoir couplé le périphérique AP au Contrôleur de Passerelle Sans Fil, le périphérique AP ne tente plus de se connecter à WatchGuard Wi-Fi Cloud, à moins qu'il ne soit ensuite réinitialisé et que ses paramètres usine par défaut soient restaurés.

### Configurer un Périphérique AP Géré sur le Nuage de Manière à le Gérer Localement par le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Pour obtenir des informations permettant de configurer un périphérique AP géré sur le nuage de manière à le gérer localement, consultez la rubrique Comment configurer un périphérique AP120 ou AP320 de manière à le gérer localement de la Base de Connaissances WatchGuard.

### Fonctionnalités non Prises en Charge par les Périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420 Gérés Localement

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420 lorsqu'ils sont gérés localement par le Contrôleur de Passerelle Sans Fil :

- Transfert Rapide
- Contrôles des voyants
- Limites de clients
- Prise en charge de syslog externe
- Accès au Web UI local
- Troisième radio d'analyse AP420

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique