Rubriques Connexes

# Utiliser une Adresse IP Statique

Si le système d'exploitation de votre ordinateur n'est pas Windows 7, consultez l'aide du système d'exploitation pour obtenir des instructions sur la manière de configurer votre ordinateur pour qu'il utilise une adresse IP statique. Vous devez sélectionner une adresse IP sur le même sous-réseau que le réseau approuvé.

Pour configurer un ordinateur sous Windows 7 de façon à utiliser une adresse IP sur le sous-réseau 10.0.1.0/24 :

1. Sélectionnez Démarrer > Panneau de Configuration.
   La fenêtre du Panneau de configuration s'affiche.
2. Sélectionnez Centre Réseau et Partage.
3. Sélectionnez Modifier les paramètres de la carte.
4. Double-cliquez sur l'icône Connexion au réseau local.
   La fenêtre État de Connexion au réseau local s'affiche.
5. Cliquez sur Propriétés.
   La fenêtre Propriétés de Connexion au réseau local s'affiche.
6. Double-cliquez sur Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4).
   La boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) s'affiche.
7. Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante.
8. Dans le champ adresse IP, tapez une adresse IP sur le même réseau que l'interface approuvée de Firebox.
   Par exemple, vous pouvez définir l'adresse IP de votre ordinateur sur 10.0.1.2.
   L'adresse IP par défaut pour l'interface approuvée de Firebox est 10.0.1.1.
9. Dans le champ Masque de Sous-Réseau, tapez 255.255.255.0.
10. Dans le champ Passerelle par Défaut, tapez l'adresse IP de l'interface approuvée de Firebox, 10.0.1.1.
11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP).
12. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Connexion au Réseau Local.
13. Fermez les fenêtres État de Connexion au Réseau Local, Connexions Réseau et Panneau de Configuration.
    Votre ordinateur est prêt à se connecter au Firebox.

Pour se connecter au Firebox :

1. Lorsque le Firebox est prêt, ouvrez un navigateur Web.
2. Dans la barre d'adresse du navigateur, entrez l'adresse IP de votre Firebox et appuyez sur Entrée.

L'adresse IP par défaut d'un Firebox est https://10.0.1.1/.

1. Si un avertissement de certificat de sécurité s'affiche, acceptez le certificat.
   L'Assistant Quick Setup Wizard démarre.
2. Exécuter l'Assistant Web Setup Wizard.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique