Rubriques Connexes

# Configurer un périphérique Firebox SOHO 6 en tant que périphérique géré

1. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP du SOHO 6.
2. Le cas échéant, entrez un identifiant et un mot de passe pour vous connecter.
3. Sélectionnez Administration > Accès à VPN Manager.
   La page Accès à VPN Manager s'ouvre.

4. Dans le volet de navigation de gauche, sous VPN, cliquez sur Managed VPN.
5. Activez la case Activer l'accès à VPN Manager.
6. Tapez le mot de passe d'état donnant accès à VPN Manager. Tapez à nouveau le mot de passe d'état pour le confirmer.
7. Tapez le mot de passe de configuration donnant accès à VPN Manager. Tapez à nouveau le mot de passe de configuration pour le confirmer.

Si le périphérique Firebox SOHO que vous souhaitez gérer a une adresse IP statique sur son interface externe, vous pouvez vous arrêter ici. Cliquez sur Envoyer pour enregistrer votre configuration dans SOHO. Vous pouvez maintenant ajouter le périphérique à la configuration du Management Server. Lorsque vous ajoutez ce périphérique SOHO à la configuration du Management Server, ce dernier se connecte automatiquement à l'adresse IP statique et configure le périphérique SOHO en tant que périphérique géré. Si le périphérique SOHO que vous souhaitez gérer a une adresse IP dynamique, passez à l'étape 7.

7. Activez la case Activer Managed VPN.
8. Dans la liste déroulante Mode de Configuration, sélectionnez SOHO.
9. Dans la zone de texte Adresse du serveur DVCP, tapez l'adresse IP du serveur Management Server si celui-ci possède une adresse IP publique. Si le serveur Management Server a une adresse IP privée, tapez l'adresse IP publique du périphérique Firebox qui le protège.
   Le périphérique Firebox qui protège le serveur Management Server analyse automatiquement tous les ports utilisés par celui-ci et transmet toutes les connexions sur ces ports au serveur Management Server configuré. Aucune configuration spéciale n'est nécessaire à cette fin.
10. Tapez le Nom du client permettant d'identifier votre périphérique Firebox SOHO.
    Ce nom respecte la casse et doit correspondre au nom que vous attribuez au périphérique lorsque vous l'ajoutez à la configuration du Management Server.
11. Dans la zone de texte Clé partagée, saisissez la clé utilisée pour chiffrer la connexion entre Management Server et le périphérique Firebox SOHO. Cette clé partagée doit être identique sur SOHO et Management Server. Vous devez vous procurer la clé partagée auprès de votre administrateur Management Server.
12. Cliquez sur Envoyer.
    Lorsque vous enregistrez la configuration sur le périphérique Firebox SOHO, celui-ci est activé en tant que client géré. Le client SOHO géré essaie de se connecter à l'adresse IP de Management Server. Les connexions de gestion sont autorisées à partir du serveur Management Server vers ce client SOHO géré.

Vous pouvez désormais ajouter le périphérique à votre configuration du Management Server, conformément aux indications des Ajouter des périphériques gérés à Management Server.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique