Rubriques Connexes

## Modifier le seuil RTS

RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) aide à éviter les problèmes susceptibles de se produire lorsque des clients sans fil reçoivent des signaux provenant de plusieurs points d'accès sans fil sur le même canal. Ce problème est parfois connu sous le nom de nœud masqué.

Il est déconseillé de modifier le seuil RTS par défaut. Lorsque le seuil RTS est sur 2 346 (réglage par défaut), RTS/CTS est désactivé.

Si vous devez modifier le seuil RTS, abaissez-le graduellement, une petite valeur à la fois. Après chaque baisse, attendez le temps nécessaire pour constater s'il y a une amélioration des performances réseau avant de changer le seuil une nouvelle fois. Diminuer cette valeur de manière excessive risque d'accroître la latence du réseau. En effet, si les demandes d'envoi sont trop nombreuses, le support partagé est sollicité plus souvent que nécessaire.

#### Voir aussi

À Propos des Paramètres de Configuration Sans Fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique