Rubriques Connexes

# À Propos des Paramètres Multi-WAN Avancés

Vous pouvez configurer des connexions persistantes, la restauration et la notification des événements multi-WAN. Certaines options de configuration ne sont pas disponibles pour toutes les options de configuration multi-WAN. Si un paramètre ne s'applique pas à l'option de configuration multi-WAN que vous avez sélectionnée, les champs correspondants ne peuvent pas être définis.

Pour configurer les paramètres multi-WAN :

1. Sélectionnez Réseau >multi-WAN.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres avancés.
3. Configurez la Durée de connexion persistante et la Restauration automatique des connexions actives tel que décrit dans les rubriques suivantes.
4. Cliquez sur Enregistrer.

## Définir une Durée de Connexion Persistante Globale

Une connexion persistante est une connexion qui continue à utiliser la même interface WAN pendant un intervalle de temps défini. Vous pouvez définir des paramètres de connexion persistante si vous utilisez les options de table de routage, de tourniquet ou de dépassement de capacité d'interface pour le multi-WAN. La persistance permet de s'assurer que si un paquet traverse une interface externe, tous les autres paquets suivants entre la paire d'adresses IP source et de destination passeront par cette même interface, pendant un intervalle de temps défini. Par défaut, les connexions persistantes utilisent la même interface pendant 3 minutes.

Si une définition de stratégie contient un paramètre de connexion persistante, le paramètre de stratégie est utilisé à la place du paramètre global.

Pour modifier la durée de connexion persistante globale pour un protocole ou un ensemble de protocoles :

1. dans la zone de texte du protocole, entrez ou sélectionnez un chiffre.
2. Dans la liste déroulante adjacente, sélectionnez une durée.

Si vous définissez une durée de connexion persistante dans une stratégie, vous pouvez remplacer la durée de connexion persistante globale. Pour plus d'informations, voir Définir la durée de connexion persistante pour une stratégie.

## Définir l'Action de Restauration Automatique

Vous pouvez définir l'action à entreprendre par votre périphérique XTM lorsqu'un événement de basculement s'est produit et que l'interface externe principale est à nouveau active. Lorsque c'est le cas, toutes les nouvelles connexions sont immédiatement restaurées sur l'interface externe principale. Vous sélectionnez l'option que vous souhaitez appliquer aux connexions actives au moment de la restauration.

Dans la liste déroulante Restauration des connexions actives :

- Restauration automatique immédiate — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le périphérique XTM arrête immédiatement toutes les connexions existantes.
- Restauration automatique progressive — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le périphérique XTM continue à utiliser l'interface de basculement pour les connexions existantes jusqu'à la fin de chaque connexion.

Le paramètre de basculement s'applique aussi à toute configuration de routage basé sur stratégie que vous définissez pour utiliser les interfaces externes de basculement.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique