Rubriques Connexes

# Configurer la Méthode Multi-WAN du Dépassement de Capacité d'Interface

## Avant de commencer

## Configurer les interfaces

Pour configurer les interfaces depuis l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Multi-WAN.
2. À partir de la liste déroulante Mode Multi-WAN, sélectionnez Dépassement de Capacité d'Interface.

1. Dans le champ Seuil de chaque interface, entrez ou sélectionnez la quantité de trafic réseau in mégabits par seconde (Mbits/s) à emmagasiner par l'interface avant l'envoi vers d'autres interfaces.
2. Pour définir l'ordre de fonctionnement de l'interface, sélectionnez une interface dans le tableau et cliquez sur Haut et Bas pour modifier l'ordre. Les interfaces sont utilisées en partant de la première jusqu'à la dernière dans la liste.

1. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

Pour configurer les interfaces dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
2. Cliquez sur l'onglet multi-WAN.
3. Dans la liste déroulante de la section Configuration multi-WAN, sélectionnez Dépassement de Capacité d'Interface.

1. Cliquez sur Configurer.
2. Dans la colonne Inclure, activez la case à cocher pour chaque interface que vous souhaitez inclure dans votre configuration.
3. Pour configurer le seuil de bande passante d'une interface externe, sélectionnez une interface dans la liste et cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue de Seuil de Dépassement de Capacité d'Interface s'affiche.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Mbits/s ou Kbits/s comme unité de mesure de votre paramètre de bande passante et saisissez la valeur seuil de l'interface.
   Le Firebox calcule la bande passante en fonction de la plus grande valeur des paquets envoyés ou reçus.

1. Cliquez sur OK.

1. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique