Rubriques Connexes

# Configurer les paramètres de connexion IPv6

Si vous activez IPv6 pour une interface, vous pouvez configurer les paramètres de connexion. Les valeurs par défaut conviennent pour la plupart des réseaux. Il est déconseillé de les modifier, sauf si votre réseau le nécessite. Ces paramètres apparaissent dans l'onglet IPv6 lorsque vous modifiez une interface.

1. Dans la zone de texte Limite de saut, saisissez ou sélectionnez la limite de saut IPv6.
   La limite de saut est le nombre de segments du réseau qu'un paquet peut parcourir avant qu'un routeur le rejette.
   La valeur par défaut est 64.
2. Dans la zone de texte Transmissions DAD, saisissez ou sélectionnez le nombre de transmissions DAD (Duplication Address Detection) pour ce lien.
   La valeur par défaut est 1. Si vous réglez cette valeur sur 0, la détection d'adresses en double n'est pas effectuée.

#### Voir aussi

À propos de la prise en charge IPv6

Paramètres d'interface standard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique