Rubriques Connexes

# Se connecter à un point d'accès

Une fois que vous avez activé un point d'accès pour une interface, vous pouvez ensuite vous connecter au point d'accès pour vérifier les paramètres de l'écran de présentation.

Si vous avez sélectionné le type de point d'accès Authentification des invités externes, les étapes de connexion sont différentes et dépendent de la manière dont vous configurez le serveur Web externe. Pour plus d'informations, consultez À propos de l'authentification des invités externes au point d'accès.

Pour revoir l'écran de démarrage du point d'accès :

1. Connectez-vous à votre réseau invité avec le SSID et autres paramètres que vous avez configurés pour le réseau invité.
   Pour vous connecter à un réseau invité sans fil, vous devez utiliser un client sans fil.
2. Accédez à un site Web dans un navigateur Web.
   L'écran de démarrage du point d'accès s'affiche dans le navigateur.

1. Cochez la case J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation.
2. Saisissez le Nom d'Utilisateur et le Mot de passe de ce point d'accès si nécessaire.
3. Cliquez sur Continuer.
   Le navigateur affiche l'URL que vous avez initialement demandée. Sinon, si le point d'accès est configuré pour rediriger automatiquement le navigateur vers une URL, le navigateur accède au site Web.

Dans les paramètres du point d'accès, vous pouvez configurer le contenu et l'aspect de l'écran de présentation du point d'accès, ainsi que les critères d'authentification. Vous pouvez configurer le point d'accès pour qu'il exige des utilisateurs qu'ils se connectent avec des informations d'identification générées, ou pour autoriser tous les utilisateurs à se connecter sans informations d'identification.

#### Voir aussi

Configurer un Point d'Accès

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique