Rubriques Connexes

# Configurer le Contrôle d'Accès MAC

Vous pouvez configurer les listes de contrôle d'accès MAC pour autoriser ou refuser les connexions client sans fil en fonction des adresses MAC des périphériques client. Vous pouvez configurer une liste d'adresses MAC autorisées et interdites dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Vous pouvez ensuite configurer chaque SSID pour qu'il utilise l'une de ces listes pour contrôler l'accès client sans fil à votre réseau.

Jusqu'à 256 adresses MAC peuvent être autorisées ou refusées. Nous vous recommandons de limiter le nombre total d'adresses MAC autorisées et interdites à 50 pour éviter tout problème de performances.

Il existe deux types de liste de contrôle d'accès MAC :

Adresses MAC refusées

Pour vous assurer que certains clients sans fil ne peuvent pas se connecter à votre périphérique AP, vous pouvez ajouter les adresses MAC de ces clients sans fil à la liste Adresses MAC Refusées. Si vous configurez un SSID pour qu'il utilise la liste Adresses MAC Refusées, tous les clients sans fil disposant d'une adresse MAC figurant dans cette liste ne sont pas autorisés à se connecter à ce SSID.

Adresses MAC Autorisées

Pour autoriser certains clients sans fil à se connecter à votre périphérique AP, vous pouvez ajouter l'adresse MAC de ces clients sans fil à la liste Adresses MAC autorisées. Si vous configurez un SSID pour qu'il utilise la liste Adresses MAC Autorisées, seuls les clients sans fil disposant d'une adresse MAC figurant dans cette liste peuvent se connecter à ce SSID.

## Modifier les Listes Contrôle d'Accès MAC

Pour configurer les listes d'adresses MAC autorisées et refusées à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres.
   Les paramètres de Contrôle d'Accès MAC s'affichent en bas.

Pour ajouter une adresse MAC refusée :

1. Dans la section Adresses MAC Refusées, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Adresse MAC s'affiche.

1. Dans la zone de texte Adresse Mac, saisissez l'adresse MAC d'un client sans fil dont l'accès à vos périphériques AP doit être refusé.
2. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom, entrez un nom pour décrire et identifier le client sans fil dans la liste.
3. Cliquez sur Ajouter.
   L'adresse et le nom MAC sont ajoutés à la liste Adresses MAC refusées.

Pour ajouter des adresses MAC autorisées :

1. Dans la section de la liste Adresses MAC Autorisées, cliquez sur Ajouter.
2. Dans la zone de texte Adresse MAC, saisissez l'adresse MAC d'un client sans fil dont l'accès à vos périphériques AP doit être autorisé.
3. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom, entrez un nom pour décrire et identifier le client sans fil dans la liste.
4. Cliquez sur OK.
   L'adresse et le nom MAC sont ajoutés à la liste Adresses MAC autorisées.

Pour supprimer une adresse MAC d'une des listes, sélectionnez une ou plusieurs adresses MAC et cliquez sur Supprimer.

Pour configurer les listes d'adresses MAC autorisées et refusées à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boite de dialogue du Contrôleur de passerelle sans fil s'affiche avec l'onglet SSID sélectionné.
2. Cliquez sur Paramètres.
   La boîte de dialogue Paramètres apparaît avec l'onglet Paramètres du Point d'Accès sélectionné.
3. Sélectionnez l'onglet Contrôle d'Accès MAC.

Pour ajouter une adresse MAC refusée :

1. Dans la section Adresses MAC Refusées, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une adresse MAC s'affiche.

1. Dans la zone de texte Adresse Mac, saisissez l'adresse MAC d'un client sans fil dont l'accès à vos périphériques AP doit être refusé.
2. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom, entrez un nom pour décrire et identifier le client sans fil dans la liste.
3. Cliquez sur OK.
   L'adresse et le nom MAC sont ajoutés à la liste Adresses MAC refusées.

Pour ajouter des adresses MAC autorisées :

1. Dans la section Adresses MAC Autorisées, cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une adresse MAC s'affiche.
2. Dans la zone de texte Adresse MAC, saisissez l'adresse MAC d'un client sans fil qui doit avoir accès à vos périphériques AP.
3. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom, entrez un nom pour décrire et identifier le client sans fil dans la liste.
4. Cliquez sur OK.
   L'adresse et le nom MAC sont ajoutés à la liste Adresses MAC autorisées.

Pour supprimer une adresse MAC d'une des listes, sélectionnez une ou plusieurs adresses MAC et cliquez sur Supprimer.

## Activer un SSID pour utiliser le Contrôle d'accès MAC

Pour configurer un SSID afin que celui-ci refuse l'accès en fonction des paramètres Contrôle d'Accès MAC, le Contrôle d'Accès MAC doit être activé dans les paramètres SSID.

À partir du Contrôleur de Passerelle Sans Fil :

1. Dans l'onglet SSID, sélectionnez un SSID.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Cochez la case Utiliser la Liste de Contrôle d'accès MAC définie dans les paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une liste : Adresses MAC Refusées ou Adresses MAC Autorisées.
5. Enregistrez le fichier de configuration dans Firebox.

Une fois le Contrôle d'Accès MAC activé pour un SSID, le périphérique AP utilise la liste de contrôle d'accès MAC sélectionnée pour déterminer si les clients sans fil sont autorisés à se connecter à ce SSID.

#### Voir aussi

Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP

Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique