Rubriques Connexes

# Configurer des adresses de serveurs WINS et DNS

Les clients Mobile VPN utilisent les adresses de serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System). DNS traduit les noms d'hôtes en adresses IP, tandis que WINS résout les noms NetBIOS en adresses IP. Ces serveurs doivent être accessibles à partir de l'interface approuvée du périphérique XTM.

Dans Policy Manager, vous pouvez configurer les serveurs WINS et DNS pour vos clients Mobile VPN. N'utilisez qu'un serveur DNS interne. N'utilisez pas de serveurs DNS externes.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir du Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet WINS/DNS.
   Les informations de l'onglet WINS/DNS apparaissent.

1. Dans la zone de texte Serveurs DNS, saisissez l'adresse IPv4 ou IPv6 pour chaque serveur DNS.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Répétez les étapes 3 et 4 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de domaine, saisissez un nom de domaine qu'un client DHCP ajoute à des noms d'hôte non qualifiés.
5. Dans les zones de texte Serveurs WINS, saisissez les adresses IPv4 primaire et secondaire des serveurs WINS.
6. Cliquez sur OK.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique