Rubriques Connexes

# À Propos des Interfaces Internes

Les interfaces internes sur le Firebox sont des interfaces réseau qui ne sont pas directement connectées à Internet ou à un réseau étendu (WAN). En règle générale, ces interfaces protègent votre réseau privé (LAN) ou d'autres ressources internes, notamment vos utilisateurs et vos serveurs Web (HTTP, de messagerie (SMTP) ou FTP.

## Interface Approuvée

Une interface approuvée est une interface interne qui se connecte à votre réseau privé, ou réseau local (LAN). Les hôtes sur cette interface sont protégés des hôtes situés sur les interfaces externes et facultatives, par défaut. Dans la plupart des organisations, les ordinateurs des employés se connectent à un réseau approuvé.

## Interface facultative

L'interface facultative se connecte à la « zone démilitarisée » (DMZ) ou zone d'approbation mixte de votre réseau. Les interfaces facultatives vous permettent de créer dans votre réseau des zones comportant différents niveaux d'accès. Il est fréquent que des serveurs publics soient installés sur un réseau facultatif, ainsi que des clients sans fil.

## Adresses IP Privées

Lorsque vous configurez une interface approuvée ou facultative, nous vous recommandons d'utiliser une adresse IP appartenant à l'une des trois plages d'adresses IP réservées par le groupe de travail IETF (Internet Engineering Task Force) pour les réseaux privés des LAN.

- 192.168.0.0/16
- 172.16.0.0/12
- 10.0.0.0/8

Pour plus d'informations, voir À propos des Adresses IP Privées.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique