Rubriques Connexes

# Introduction à la Gestion du Trafic

La gestion du trafic vous permet de définir la bande passante maximale disponible pour les différents types de trafic et de garantir un minimum de bande passante pour certains flux de trafic. Les bandes passantes maximale et garantie s'appliquent uniquement si la bande passante nécessaire est disponible pour l'interface qui gère le trafic.

Avant de mettre en œuvre la gestion du trafic, vous devez déterminer la bande passante disponible et choisir la bande passante que vous souhaitez garantir ou limiter pour les différents types de trafic réseau.

## Déterminer la bande passante disponible

Pour planifier la mise en œuvre de la gestion du trafic, vous devez connaître la bande passante attribuée à l'interface utilisée pour la ou les stratégie(s) pour lesquelles vous souhaitez garantir de la bande passante. Pour les interfaces externes, vous pouvez contacter votre fournisseur de services Internet pour vérifier votre accord de niveau de service en matière de bande passante. Vous pouvez ensuite effectuer un test de vitesse à l'aide d'outils en ligne pour vérifier cette valeur. Ces outils peuvent fournir des valeurs différentes en fonction d'un certain nombre de variables. Pour les autres interfaces, vous pouvez estimer que la vitesse de connexion à l'interface du Firebox correspond à la bande passante maximale théorique disponible pour ce réseau. Vous devez également prendre en compte les besoins d'envoi et de réception d'une interface, et définir la valeur seuil en vous basant sur ces besoins. Si votre connexion Internet est asymétrique, utilisez la bande passante de liaison montante établie par votre fournisseur de services Internet comme valeur seuil.

## Déterminer la somme de votre bande passante

Vous devez également déterminer la bande passante que vous souhaitez garantir pour toutes les stratégies ou applications d'une interface donnée. Par exemple, pour une interface externe de 1 500 kb/s, pensez à réserver 600 kb/s de bande passante garantie et utilisez les 900 kb/s restants pour le reste du trafic.

## Gestion du trafic et compatibilité avec les systèmes d'exploitation

La gestion du trafic fonctionne différemment selon les versions du système d'exploitation Fireware. Assurez-vous d'en comprendre le fonctionnement pour votre version. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la gestion du trafic pour chaque version du système d'exploitation Fireware, consultez :

- À propos de la Gestion du Trafic dans le système d'exploitation Fireware v11.9 et ultérieure
- À propos de la Gestion du Trafic dans le système d'exploitation Fireware v11.8.x et antérieure

#### Voir aussi

Configurer la Compatibilité du Système d'Exploitation Fireware

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique