Rubriques Connexes

# Configurer une Délégation de Préfixe Serveur DHCPv6

Vous pouvez configurer le serveur DHCPv6 sur une interface approuvée, facultative ou personnalisée pour déléguer des préfixes IPv6 aux clients DHCPv6 qui se connectent. Pour permettre à votre appareil de déléguer des préfixes, vous devez ajouter des préfixes au pool de préfixes. Vous pouvez également ajouter des préfixes réservés pour les déléguer à des clients spécifiques.

Pour ajouter les préfixes IPv6 au pool de préfixes DHCPv6, à partir de Fireware Web UI :

1. Activez IPv6 sur une interface approuvée, facultative ou personnalisée.
2. Dans les paramètres DHCP IPv6, sélectionnez Utiliser les Serveur DHCP.
3. Ajoutez les préfixes IPv6 au pool de préfixes.

Pour ajouter les préfixes IPv6 au pool de préfixes DHCPv6, à partir de Policy Manager :

1. Activez IPv6 sur une interface approuvée, facultative ou personnalisée.
2. Dans les paramètres DHCP IPv6, sélectionnez Utiliser les Serveur DHCP.
3. Cliquez sur Configurer.
4. Ajoutez les préfixes IPv6 au pool de préfixes.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des paramètres de serveur DHCPv6, voir Configurer un Serveur DHCP IPv6.

Après avoir configuré le pool de préfixes, vous pouvez configurer les clients DHCPv6 sur votre réseau pour demander un préfixe délégué.

#### Voir aussi

À propos de la Délégation de Préfixe DHCPv6

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique