Rubriques Connexes

# Configurer les Paramètres de Multidiffusion d'une Interface Virtuelle BOVPN

Vous pouvez demander au Firebox d'envoyer ou recevoir du trafic de multidiffusion via une interface virtuelle BOVPN.

Cette fonctionnalité d'envoi ou de réception de trafic multidiffusion par un tunnel BOVPN via une interface de pont ou VLAN est prise en charge dans Fireware v11.9.3 et ultérieure.

Pour configurer des paramètres de multidiffusion à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres de multidiffusion.

2. Activez la case à cocher Activer le routage de multidiffusion via le tunnel.
3. Dans la zone de texte IP d'origine, entrez l'adresse IP du périphérique à l'origine du trafic.
4. Dans la zone de texte IP du groupe, entrez l'adresse IP de multidiffusion qui recevra le trafic.

Pour configurer les paramètres de multidiffusion à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres de multidiffusion.

2. Activez la case à cocher Activer le routage de multidiffusion via le tunnel.
3. Dans la zone de texte IP d'origine, entrez l'adresse IP du périphérique à l'origine du trafic.
4. Dans la zone de texte IP du groupe, entrez l'adresse IP de multidiffusion qui recevra le trafic.

## Autoriser le Périphérique à Envoyer du Trafic de Multidiffusion par le Tunnel

1. Sélectionnez Autoriser l'envoi de trafic multidiffusion pour ce périphérique.
2. Dans la liste déroulante Interface d'entrée, sélectionnez l'interface d'où provient le trafic de multidiffusions.

## Autoriser le Périphérique à Recevoir du Trafic de Multidiffusion par le Tunnel

1. Sélectionnez Autoriser le périphérique à recevoir du trafic de multidiffusion.
2. Cochez la case correspondant à chaque interface qui recevra du trafic de multidiffusion.

#### Voir aussi

Configurer une Interface Virtuelle BOVPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique