Rubriques Connexes

# À propos des Interruptions SNMP pour les Alarmes

Lorsque vous configurez les préférences de journalisation et de notification de votre Firebox, vous pouvez configurer votre périphérique pour qu'il envoie une interruption SNMP à votre station de gestion SNMP lorsque le trafic est filtré par une stratégie qui entraîne une condition d'alerte. Vous pouvez configurer votre périphérique pour qu'il envoie des alertes pour n'importe quelle stratégie de votre configuration.

Votre périphérique peut envoyer les interruptions SNMP suivantes pour les alertes générées par votre périphérique :

- AH-Auth-Error
- AH-Replay-Error
- arp_spoofing_dos
- Ports bloqués
- Block-Site-Notif
- bootup
- ddos_attack_dest_dos
- ddos_attack_src_dos
- DDOS-Attack-Dest
- DDOS-Attack-Src
- DOS
- ESP-Auth-Error
- ESP-Replay-Error
- ha event
- HW-Monitor
- icmp_flood_dos
- ICMP-Flood
- ike_flood_dos
- IKE-Flood
- Invalid-SPI
- ip_scan_dos
- ip_source_route_dos
- IPS
- IP-Scan
- ipsec_flood_dos
- IPSec-Flood
- IP-Spoofing
- Link-Down
- Log-Full
- multi-wan event
- Other-Policy-Error
- ping_of_death_dos
- Ping-of-Death
- Stratégie
- port_scan_dos
- Port-Scan
- Proxy
- Source-Route
- spoofing_dos
- syn_attack_dos
- SYN-Attack
- Système
- Tear-Drop
- Trafic
- udp_flood_dos
- UDP-Flood

Pour plus d'informations au sujet des interruptions SNMP et pour apprendre à mettre en place des interruptions SNMP sur votre périphérique, consultez Activer les stations de gestion et les interruptions SNMP.

#### Voir aussi

À propos du Protocole SNMP

Activer les stations de gestion et les interruptions SNMP

Définir les préférences de journalisation et de notification

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique