Rubriques Connexes

# Activer les connexions sans fil sur le réseau facultatif ou approuvé

Autorisation des connexions sans fil à votre réseau approuvé ou à votre réseau facultatif :

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La page Configuration sans fil s'affiche.

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La boîte de dialogue Configuration sans fil s'affiche.

1. Cochez la case Activer sans fil.
2. Sélectionnez Activer points d'accès sans fil.
3. À côté de Point d'accès 1 ou Point d'accès 2, cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue de configuration Point d'accès sans fil s'affiche.

1. Cochez la case Activer pont sans fil à une interface approuvée ou facultative.
2. Dans la liste déroulante jouxtant Activer pont sans fil à une interface approuvée ou facultative, sélectionnez une interface approuvée ou facultative.

Approuvé

Tous les clients sans fil sur le réseau approuvé bénéficient de l'accès total aux ordinateurs sur les réseaux approuvé et facultatif, et de l'accès à Internet défini dans les règles de pare-feu sortantes sur votre périphérique XTM.
Si le client sans fil définit l'adresse IP sur sa carte réseau sans fil avec le protocole DHCP, le serveur DHCP sur le réseau approuvé du périphérique XTM doit être actif et configuré.

Facultatif

Tous les clients sans fil sur le réseau facultatif bénéficient de l'accès total aux ordinateurs sur le réseau facultatif, et de l'accès à Internet défini dans les règles de pare-feu sortantes sur votre périphérique XTM.
Si le client sans fil définit l'adresse IP sur sa carte réseau sans fil avec le protocole DHCP, le serveur DHCP sur le réseau facultatif du périphérique XTM doit être actif et configuré.

6. Pour configurer l'interface sans fil dans le but d'envoyer des requêtes SSID et d'y répondre, cochez la case Diffuser l'identification SSID et répondre aux requêtes SSID.

Pour des informations sur ce paramètre, voir Activer ou Désactiver les Diffusions SSID.

6. Cochez la case Enregistrer les événements d'authentification si vous souhaitez que le périphérique XTM envoie un message au fichier journal à chaque fois qu'un ordinateur sans fil tente de se connecter à l'interface.

Pour plus d'informations sur la journalisation, voir Enregistrer les événements d'authentification.

6. Pour que les utilisateurs sans fil se servent du client Mobile VPN with IPSec, cochez la case Exiger des connexions Mobile VPN with IPSec chiffrées pour les clients sans fil.

Lorsque vous cochez cette case, les seuls paquets autorisés par le périphérique XTM sur le réseau sans fil sont DHCP, ICMP, IKE (port UDP 500), ARP et IPSec (protocole IP 50). Si vous exigez l'utilisation du client Mobile VPN with IPSec, la sécurité pour les clients sans fil peut être renforcée lorsque vous ne sélectionnez pas WPA ou WPA2 comme méthode d'authentification sans fil.

6. Dans la zone de texte Nom de réseau (SSID), tapez un nom unique pour votre réseau facultatif sans fil ou utilisez le nom par défaut.

Pour des informations sur la modification du SSID, voir Modifier l'Identificateur SSID.

6. Pour modifier le seuil de fragmentation, dans la zone de texte Seuil de fragmentation, tapez une valeur : 256–2 346. La modification de ce paramètre est déconseillée.

Pour des informations sur ce paramètre, voir Modifier le seuil de fragmentation.

6. Dans la liste déroulante Chiffrement (authentification), sélectionnez le type de chiffrement et d'authentification à activer pour les connexions sans fil à l'interface facultative. Il est conseillé d'utiliser le mode d'authentification WPA2 si les périphériques sans fil du réseau le prennent en charge.

Pour des informations sur ce paramètre, voir Définir la méthode d'authentification sans fil.

6. Dans la liste déroulante Algorithme de chiffrement, sélectionnez le type de chiffrement à utiliser pour la connexion sans fil et ajoutez les clés ou les mots de passe requis pour le type de chiffrement choisi. Lorsque vous sélectionnez une option de chiffrement avec des clés prépartagées, une clé prépartagée aléatoire est générée pour vous. Vous pouvez utiliser cette clé ou entrer votre propre clé.

Pour plus d'informations, voir Définir le niveau de chiffrement.

6. Enregistrez la configuration.

Si vous activez les connexions sans fil à l'interface approuvée, il est recommandé de limiter l'accès par le biais de l'adresse MAC. Ainsi, les utilisateurs ne pourront pas se connecter au périphérique sans fil XTM à partir d'ordinateurs non autorisés et risquant de contenir des virus ou des logiciels espions. Cliquez sur l'onglet Contrôle de l'accès MAC pour activer ce contrôle. Vous utilisez cet onglet de la même façon pour limiter le trafic réseau sur une interface, comme expliqué dans la rubrique Limiter le trafic réseau par adresse MAC.

Lorsque vous activez les connexions sans fil à une interface approuvée ou facultative, les réseaux câblés et sans fil fonctionnent comme s'ils étaient sur le même réseau local. Le trafic de diffusion, tel que les requêtes DHCP, peut être transmis entre les clients câblé et sans fil. Si un serveur DHCP est actif sur le réseau physique, ou si un client sans fil est configuré comme serveur DHCP, alors tous les clients câblé et sans fil sur ce réseau peuvent recevoir des adresses IP du serveur DHCP.

Pour configurer un réseau invité sans fil, sans accès aux ordinateurs de vos réseaux approuvé ou facultatif, voir Activer un réseau invité sans fil.

#### Voir également

Options de Configuration du Périphérique Sans Fil

À propos des paramètres radio sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique