Rubriques Connexes

# Configurer et Utiliser L2TP sur Windows 10

Vous pouvez utiliser le client VPN de Windows 10 pour établir une connexion VPN L2TP à un Firebox.

## Configurer la connexion L2TP

Pour préparer un ordinateur Windows 10 à établir une connexion VPN L2TP, vous devez configurer la connexion L2TP dans les paramètres réseau.

Les étapes précises peuvent légèrement être différentes en fonction de la présentation de votre Panneau de configuration et de votre configuration existante.

1. À partir du menu Démarrer de Windows 10, cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez sur Réseau et Internet.
3. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Réseau privé virtuel.
4. Cliquez sur Ajouter une connexion VPN.
5. Dans la zone de texte Fournisseur VPN, sélectionnez Windows (intégré).
6. Saisissez le nom du tunnel Mobile VPN (« VPN L2TP » par exemple) dans la zone de texte Nom de la connexion.
7. Dans la zone de texte Nom ou adresse du serveur, saisissez le nom DNS ou l'adresse IP de l'interface externe du Firebox.
8. Dans la liste déroulante Type de VPN, sélectionnez L2TP/IPSec (Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec).
9. Cliquez sur Sauvegarder.
   Le VPN est ajouté à la page Paramètres VPN Réseau et Internet.
10. Sur la page Paramètres VPN, cliquez sur Modifier les options de l'adaptateur.
11. Cliquez sur votre VPN pour le sélectionner.
12. Cliquez sur Modifier les paramètres de cette connexion.
    Les Propriétés de ce VPN apparaissent.
13. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
14. Dans la liste déroulante Chiffrement des données, sélectionnez Exiger le chiffrement (déconnecter si le serveur refuse).
15. Sélectionnez Autoriser ces protocoles.
16. Sélectionnez Microsoft CHAP Version 2 comme seul protocole autorisé.
17. Cliquez sur Paramètres avancés.
    La boîte de dialogue Propriétés avancées s'affiche.
18. Si Mobile VPN with L2TP sur le Firebox est configuré pour utiliser une clé pré-partagée comme méthode d'informations d'identification IPSec :
    1. Sélectionnez Utiliser une clé pré-partagée pour l'authentification.
    2. Dans la zone de texte Clé, entrez la clé pré-partagée pour ce tunnel. La clé pré-partagée doit correspondre à la clé pré-partagée configurée sur le Firebox dans les paramètres IPSec de Mobile VPN with L2TP.
19. Si Mobile VPN with L2TP sur le Firebox est configuré pour utiliser un certificat comme méthode d'informations d'identification IPSec :
    1. Sélectionnez Utiliser un certificat pour l'authentification.
    2. Vérifiez que la case Vérifier les attributs de Nom et d'Utilisation du certificat des serveurs est cochée.
    3. Assurez-vous d'avoir importé le certificat sur le périphérique client. Pour plus d'informations, consultez Importer un certificat sur un client périphérique
20. Cliquez sur OK.
21. Ne changez pas les paramètres par défaut sur l'onglet Mise en réseau.
22. Cliquez sur OK.

## Démarrez la connexion L2TP

Le nom de la connexion VPN est le nom de destination que vous avez utilisée lorsque vous avez configuré la connexion L2TP sur l'ordinateur client. Le nom d'utilisateur et le mot de passe font référence à l'un des utilisateurs que vous avez ajoutés au groupe L2TP-Users. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Authentification des Utilisateurs L2TP.

Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur client dispose d'une connexion active à Internet.

1. Dans la zone de notification de Windows (Barre d'état système), cliquez sur l'icône Réseau.
   Une liste des réseaux et VPN disponibles apparaît.
2. Cliquez sur la connexion VPN.
   La page Paramètres VPN Réseau et Internet s'affiche.
3. Sélectionnez la connexion VPN. Cliquez sur Connecter.
   La page Se connecter s'affiche.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
5. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour indiquer le serveur d'authentification alternatif lorsque vous vous connectez, consultez Se Connecter à partir d'un Client L2TP VPN.

#### Voir aussi

Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique