Rubriques Connexes

# Utiliser le pont sans fil Broadband Extend ou 3G Extend

Vous pouvez utiliser le pont sans fil Broadband Extend USB ou 3G Extend USB de WatchGuard pour ajouter une connectivité cellulaire à votre périphérique WatchGuard Firebox T10, XTM 2 Series ou 3 Series. Quand vous connectez l'interface externe de votre Firebox au pont sans fil, les ordinateurs de votre réseau peuvent se connecter sans fil à Internet par l'intermédiaire du réseau cellulaire.

Pour connecter votre Firebox au réseau cellulaire, vous avez besoin de ce qui suit :

- Un périphérique XTM 2 Series, XTM 3 Series, ou Firebox T10
- Un USB Broadband Extend (pour une connectivité 4G/3G) ou un USB 3G Extend (pour une connectivité 3G)
- Une carte de données large bande sans fil compatible

## Utiliser le périphérique Broadband Extend USB / Cradlepoint CBR450

Suivez ces étapes pour utiliser l'adaptateur large bande cellulaire Broadband Extend Cradlepoint avec votre Firebox.

1. Utilisez les instructions du Guide de Cradlepoint CBA450 disponible à l'adresse Cradlepoint CBA450 pour configurer le périphérique Cradlepoint et mettre à jour le microprogramme du périphérique.
2. Configurez l'interface externe sur votre Firebox pour obtenir son adresse avec DHCP. Pour apprendre comment configurer votre interface externe, voir Configurer une interface externe.
3. Utilisez le câble Ethernet pour connecter le périphérique Cradlepoint à l'interface externe du Firebox.
4. Démarrez (ou redémarrez) le Firebox.
   Lorsque le périphérique démarre, il obtient l'adresse DHCP du périphérique Cradlepoint. Après l'attribution d'une adresse IP, le périphérique peut se connecter à Internet par l'intermédiaire du réseau large bande cellulaire.

Le CBR450 prend en charge un grand nombre de modems USB 4G/3G. Pour obtenir une liste de périphériques pris en charge, voir https://cradlepoint.com/mp_finder/db/modemreport.php?products=CBR450.

## Utiliser le périphérique 3G Extend USB / Cradlepoint CBA250

Suivez ces étapes pour utiliser l'adaptateur cellulaire Broadband Extend Cradlepoint 3G avec votre Firebox.

1. Utilisez les instructions du Guide de Cradlepoint CBA250 disponible à l'adresse Cradlepoint CBA250 pour configurer le périphérique Cradlepoint et mettre à jour le microprogramme du périphérique. Si votre modem est plus récent et qu'il n'est pas pris en charge par la version du microprogramme livré avec le périphérique, vous devez télécharger le dernier microprogramme sur le site de support de Cradlepoint à l'adresse https://cradlepoint.com/firmware.
2. Configurez l'interface externe sur votre Firebox pour obtenir son adresse avec DHCP. Pour apprendre à configurer l'interface externe, consultez Configurer une interface externe.
3. Utilisez le câble Ethernet pour connecter le périphérique Cradlepoint à l'interface externe du Firebox.
4. Démarrez (ou redémarrez) le Firebox.
   Lorsque le périphérique démarre, il obtient l'adresse DHCP du périphérique Cradlepoint. Après l'attribution d'une adresse IP, le périphérique peut se connecter à Internet par l'intermédiaire du réseau large bande cellulaire.

Le CBA250 prend en charge un grand nombre de modems sans fil large bande USB ou ExpressCard. Pour obtenir une liste de périphériques pris en charge, voir https://cradlepoint.com/mp_finder/db/modemreport.php?products=CBA250.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique