Rubriques Connexes

# Configurer IPv6 pour une Interface Approuvée ou Facultative

Lorsque vous activez le protocole IPv6 pour une interface, vous pouvez configurer cette dernière avec une ou plusieurs adresses IPv6 statiques. Vous pouvez également configurer l'annonce de routeur du préfixe de l'adresse IP.

Vous ne pouvez pas utiliser ces adresses IP spécifiques en tant qu'adresse d'interface IPv6 :

- Les adresses IP qui commencent par 2002, sauf si les bits 17-48 spécifient une adresse IPv4 valide
- Adresses IP débutant par FE80, car ce préfixe spécifie une adresse de liaison locale
- Les adresses IP qui commencent par FEC0, car ce préfixe spécifie une adresse locale de site
- Adresses IP débutant par FF, car ce préfixe est utilisé pour les adresses IPv6 de multidiffusion

Lorsque vous configurez l'adresse IPv6 d'une interface, vous devez également configurer une adresse IPv4. Toutes les interfaces Firebox nécessitent une adresse IPv4.

## Ajouter une adresse IP IPv6 statique

Vous pouvez configurer une interface approuvée, facultative ou personnalisée avec une ou plusieurs adresses IPv6 statiques.

Pour ajouter une adresse statique IPv6 à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces du Réseau s'affiche.
2. Sélectionnez une interface approuvée, facultative ou personnalisée. Cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez l'onglet IPv6.
4. Cochez la case Activer IPv6.

1. Cliquez sur Ajouter.

1. Tapez l'adresse IP IPv6 et la longueur du préfixe de routage.
2. Pour ajouter le préfixe de cette adresse IP à la liste des Annonces de Préfixe, cochez la case Ajouter une Annonce de Préfixe.
3. Cliquez sur OK.
   L'adresse IP est ajoutée à la liste

Pour ajouter une adresse IPv6 statique à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez une interface approuvée, facultative ou personnalisée. Cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres de l'interface s'ouvre.
3. Sélectionnez l'onglet IPv6.
4. Cochez la case Activer IPv6.

1. Cliquez sur Ajouter.

1. Tapez l'adresse IP IPv6 et la longueur du préfixe de routage.
2. Pour ajouter le préfixe de cette adresse IP à la liste des Annonces de Préfixe, cochez la case Ajouter une Annonce de Préfixe.
3. Cliquez sur OK.
   L'adresse IP est ajoutée à la liste

Si vous avez activé la Délégation de Préfixe Client DHCPv6 sur une interface externe, la boîte de dialogue Ajouter une Adresse IPv6 Statique contient une case Utiliser la délégation de préfixe que vous pouvez choisir pour utiliser le préfixe délégué dans l'adresse IPv6 statique. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des préfixes délégués, voir Configurer une Délégation de Préfixe Client DHCPv6.

## Configurer les Annonces de Préfixe

Pour ajouter un préfixe d'Annonce de Préfixe pour une adresse IPv6 statique :

Dans la liste Adresses IPv6 statiques, cochez la case Ajouter une annonce de préfixe située en regard d'une adresse IP statique configurée. Vous pouvez également cocher cette case lorsque vous ajoutez l'adresse IP statique.
Le préfixe de l'adresse IP statique est ajouté à la liste Annonces de Préfixes.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une annonce de préfixe, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- Durée de vie valide — Désigne la durée après l'envoi du paquet pendant laquelle le préfixe est valide afin de déterminer la présence d'une liaison active.
- Durée de vie préférée — Désigne la durée après l'envoi du paquet pendant laquelle les adresses restent préférées après avoir été créées depuis le préfixe via la configuration automatique des adresses sans état.
- Liaison active — Si ce paramètre est activé, un hôte peut utiliser ce préfixe pour déterminer si une destination dispose d'une liaison active ou si elle n'est joignable que par l'intermédiaire d'un routeur.
- Autonome — Si ce paramètre est activé, un hôte peut utiliser ce préfixe pour effectuer une configuration automatique sans état de l'adresse link-local.

Pour ajouter une Annonce de Préfixe non associée à une adresse IPv6 statique à partir de Fireware Web UI :

1. Dans la rubrique Annonce de routeur, cochez la case Envoyer une annonce.
2. Cliquez sur Ajouter.

1. Dans la zone de texte Préfixe, saisissez le préfixe IPv6 et la longueur du préfixe de routage.
   Le préfixe doit être une adresse IP réseau au format x:x::/xx.
2. Configurez les autres paramètres d'annonce de préfixe, ou utilisez les paramètres par défaut :
3. Cliquez sur OK.

Pour ajouter une annonce de préfixe non associée à une adresse IPv6 statique à partir de Policy Manager :

1. Dans la rubrique Annonce de routeur, cochez la case Envoyer une annonce.
2. Cliquez sur Ajouter.

1. Dans la zone de texte Préfixe, saisissez le préfixe IPv6 et la longueur du préfixe de routage.
   Le préfixe doit être une adresse IP réseau au format x:x::/xx.
2. Configurez les autres paramètres d'annonce de préfixe, ou utilisez les paramètres par défaut :
3. Cliquez sur OK.

Si vous avez activé la Délégation de Préfixe Client DHCPv6 sur une interface externe, la boîte de dialogue Ajouter une Annonce de Préfixe contient une case Utiliser la délégation de préfixe que vous pouvez choisir pour utiliser le préfixe délégué dans l'annonce de préfixe. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des préfixes délégués, voir Configurer une Délégation de Préfixe Client DHCPv6.

### Modifier une annonce de préfixe

1. Pour modifier les paramètres Autonome et Liaison active, cochez ou décochez la case située dans la colonne située à côté.
2. Pour modifier d'autres paramètres, sélectionnez Annonce de préfixe et cliquez sur Modifier.

### Supprimer une annonce de préfixe

1. Pour supprimer une annonce de préfixe associée à une adresse IP statique, décochez la case Ajouter une Annonce de Préfixe située à côté de l'adresse IP statique dans le tableau des Adresses IPv6 Statiques.
2. Pour supprimer toute autre annonce de préfixe, sélectionnez le préfixe souhaité dans la liste Annonces de préfixe. Cliquez ensuite sur Supprimer.

## Configurer les Paramètres d'Annonce de Routeur

Lorsque vous activez l'option Annonce de routeur, l'interface communique les préfixes des adresses IP configurées aux annonces de routeur sur le réseau local. L'annonce de routeur est utilisée pour détecter les IPv6 avoisinants et configurer automatiquement les adresses IPv6. L'Annonce de Routeur est automatiquement activée lorsque vous ajoutez un préfixe d'annonce. Lorsque vous activez une annonce de routeur, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- Indicateur M — Indicateur de configuration des adresses gérées. Cet indicateur signale que les adresses d'hôtes sont disponibles via DHCPv6. Si l'indicateur M est sélectionné, l'indicateur O est ignoré, parce DHCPv6 renvoie toutes les informations de configuration disponibles. L'indicateur M est désactivé par défaut.
- Indicateur O — L'autre indicateur de configuration avec état. Cet indicateur indique que d'autres informations de configuration sont disponibles via DHCPv6. Voici quelques exemples où ces informations incluent des informations relatives au DNS, ou des informations sur d'autres serveurs au sein du réseau. L'indicateur O est désactivé par défaut.
- Durée de vie par défaut — Il s'agit de la durée de vie associée au routeur par défaut. La valeur par défaut est de 30 minutes. La valeur maximale est de 150 minutes.
- Intervalle maximal — Il s'agit de la durée maximale autorisée entre les annonces de routeur en multidiffusion non désirées qui sont envoyées depuis l'interface. La valeur doit être comprise entre 4 et 1 800 secondes. La valeur par défaut est 10 minutes.
- Intervalle minimum — Il s'agit de la durée minimum autorisée entre les annonces de routeur en multidiffusion non désirées qui sont envoyées depuis l'interface. La valeur doit être comprise entre 3 et 1 350 secondes. La valeur par défaut est 200 secondes.

Pour configurer les Annonces de Routeur à partir de Fireware Web UI :

1. Cochez la case Envoyer une Annonce pour permettre au Firebox d'envoyer des annonces de routeur périodiques et de répondre aux requêtes des routeurs.

1. Configurez les autres paramètres d'Annonce de Routeur, ou utilisez les paramètres par défaut.

Pour configurer les Annonces de Routeur à partir de Policy Manager :

1. Cochez la case Envoyer une Annonce pour permettre au Firebox d'envoyer des annonces de routeur périodiques et de répondre aux requêtes des routeurs.

1. Configurez les autres paramètres d'Annonce de Routeur, ou utilisez les paramètres par défaut.

#### Voir aussi

À propos de la prise en charge IPv6

Configurer les paramètres de connexion IPv6

Paramètres d'interface standard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique