Rubriques Connexes

# Table ARP

Pour afficher la table ARP du Firebox :

Sélectionnez État du Système > Table ARP.

La page Table ARP comprends les périphériques ayant répondu à une requête ARP (Address Resolution Protocol) du Firebox :

Adresse IP

L'adresse IP de l'ordinateur qui répond à la requête ARP.

Type de matériel

Le type de connexion Ethernet utilisée par l'adresse IP pour se connecter.

Indicateurs

Si l'adresse matérielle d'IP est résolue, elle est indiquée comme valide. Si tel n'est pas le cas, elle est indiquée comme non valide.

Une adresse matérielle valide peut être indiquée brièvement comme non valide pendant que le Firebox attend une réponse à la requête ARP.

Adresse HW

L'adresse MAC de la carte réseau associée à l'adresse IP.

Périphérique

L'interface du Firebox sur laquelle l'adresse matérielle pour cette adresse IP a été trouvée. Le nom du noyau Linux de l'interface est indiqué entre parenthèses.

Pour plus d'informations sur les pages État du Système, voir Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique