Rubriques Connexes

# Modes et canaux sans fil

Les périphériques sans fil WatchGuard AP prennent en charge deux bandes de fréquences sans fil : 2,4 GHz et 5 GHz. La bande passante et le pays que vous choisissez déterminent les modes sans fil disponibles.

- Bande 2,4 GHz — Prend en charge les modes 802.11b, 802.11g et 802.11n
- Bande 5 GHz — Prend en charge les modes 802.11a, 802.11n et 802.11ac

Ces normes sans fil sont prises en charge :

| 802.11ac (pour les AP pris en charge) | 802.11n | 802.11g | 802.11b | 802.11a
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Bande de Fréquences | 5 GHZ | 2,4 GHz et 5 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHZ
Débit de Données | de 1300 à 1733 Mbps | 450 Mb/s | 54 Mbps | 11 Mbps | 54 Mbps
Largeur de Canal | 20, 40 et 80 MHz | 20 et 40 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz

Pour la plupart des environnements, vous devez prendre en charge les périphériques sans fil hérités n'acceptant pas les normes les plus récentes. WatchGuard vous recommande par conséquent de configurer votre périphérique WatchGuard AP de manière à utiliser les modes de protocole mixtes.

Une baisse considérable des performances risque de se produire si vous choisissez un mode sans fil prenant en charge plusieurs normes 802.11. Cette baisse est dûe en partie à la compatibilité en aval requise lorsque des périphériques utilisant des modes plus lents sont connectés. Ces périphériques lents accaparent souvent le débit, car l'envoi ou la réception d'une même quantité de données leur demande beaucoup plus de temps.

## Plage

Bien que la bande 5 GHz soit moins encombrée et offre des vitesses de transfert de données plus élevées que la bande 2,4 GHz, cette dernière offre une meilleure portée.

- 2,4 GHz — 75 à 100 pieds
- 5 GHz — 25 à 35 pieds (à vitesse maximale)

Les interférences sans fil et les obstacles matériels réduisent la portée et la vitesse de transfert réelles de votre réseau sans fil.

## Canaux

Un canal sans fil est une répartition spécifique des fréquences d'une bande sans fil spécifique.

### Bande de 2,4 GHz

Sur la bande 2,4 GHz présentant une largeur de canal de 20 MHz, 14 canaux espacés de 5 MHz sont définis. Les canaux 12 et 13 sont disponibles dans les pays hors de l'Amérique du Nord. Le canal 14 est pour le Japon seulement et est espacé à 12 MHz.

Un canal sans fil peut chevaucher la fréquence d'un autre canal sans fil. Quand vous concevez et déployez les réseaux sans fil, vous devez prendre compte des canaux utilisés pour votre réseau sans fil. Par exemple, sur la bande 2,4 GHz, les canaux adjacents tels que le canal 3 et 4 ont des fréquences qui se chevauchent étroitement et qui peuvent provoquer des interférences. Dans la bande 2,4 GHz, les canaux 1, 6 et 11 sont les plus utilisés. Ils ne se chevauchent pas les uns les autres grâce à l'espace présent entre leurs fréquences. La bande 2,4 GHz est dense car beaucoup d'autres périphériques fonctionnent sur cette bande (tels les téléphones sans fil, les micro-ondes, les moniteurs et les écouteurs sans fil) utilisent également les mêmes canaux et peuvent entrainer la congestion sans fil.

Lorsque vous déployez vos périphériques AP, utilisez un canal différent pour chaque périphérique AP pour éviter qu'ils ne se chevauchent.

### Bande de 5 GHz

La bande 5 GHz comporte de nombreux canaux possibles. La largeur totale du canal est réservée et il y a un très grand choix de canaux qui ne se chevauchent pas.

Largeur de Canal | Numéro de Canal Valides
--- | ---
20 MHz | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 161, 165, 169
40 MHz | 38, 46, 54, 62, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 151, 159
80 MHz | 42, 58, 106, 122, 138, 155
160 MHz | 50, 114

### À Propos des Canaux DFS

Dans certaines régions, les canaux DFS (Dynamic Frequency Selection) fonctionnent dans la bande 5 GHz. Les canaux DFS sont utilisés avec un radar. Par conséquent, les transmissions de votre périphérique AP s'arrêtent si les signaux du radar sont détectés sur ce canal.

Utiliser des canaux DFS peut s'avérer utile avec la norme 802.11ac et une largeur de canal de 80 MHz du fait du supplément de spectre disponible, mais si vous utilisez ces canaux, vos périphériques AP peuvent être plus lents à se connecter au réseau sans fil.

### Sélection du Canal d'un Périphérique AP

Le périphérique WatchGuard AP est configuré par défaut de manière à sélectionner automatiquement un canal sans fil. Lorsque vous mettez le périphérique WatchGuard AP sous tension, il balaye automatiquement le réseau et choisit le canal sans fil avec le moins d'interférences.

Les canaux utilisés par les périphériques AP sont automatiquement sélectionnés et alloués de manière à optimiser la sélection des canaux sans fil au sein de votre déploiement. Les canaux sont analysés selon l'Intervalle d'Analyse Sans fil configuré dans les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. L'intervalle par défaut est de 4 heures.

Lorsqu'un périphérique AP redémarre, la nouvelle sélection du canal est appliquée. Vous pouvez programmer le redémarrage automatique de vos périphériques AP. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Vous pouvez également définir manuellement votre canal préféré.

Pour plus d'informations, consultez Configurer les paramètres radio du périphérique AP.

## Utilisez des Cartes de Déploiement Sans Fil pour Trouver des Conflits de Canal

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Cartes Sans Fil de Déploiement du Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Fireware Web UI pour vous aider à trouver des conflits de canaux sans fil et optimiser votre environnement sans fil.

Pour obtenir des informations concernant la fonctionnalité Cartes sans fil, consultez Utiliser des Cartes de Contrôleur de la Passerelle Sans fil.

Pour obtenir des informations concernant l'utilisation de la fonctionnalité Cartes sans fil de manière à détecter et résoudre les conflits de canaux, consultez Afficher des Cartes de Déploiement Sans fil.

#### Voir aussi

Analyse du site sans fil

Intensité du signal et niveaux sonores sans fil

Placement sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique