Rubriques Connexes

# À propos du Mode de Récupération pour les Séries XTM 5 et 8

Vous pouvez démarrer votre périphérique XTM en mode de récupération si vous souhaitez que l'assistant Quick Setup Wizard force l'installation de la version 11.x du Système d'Exploitation Fireware, quelle que soit la version installée. Pour la plupart des modèles de périphériques, si vous lancez l'assistant Quick Setup Wizard afin de configurer un périphérique en mode de récupération, celui-ci trouve la dernière version du Système d'Exploitation Fireware installée sur l'ordinateur de gestion et l'installe sur le périphérique XTM. L'assistant Quick Setup Wizard supprime également tous les paramétrages et les clés de fonctionnalité existants.

Lorsque vous démarrez un périphérique XTM en mode de récupération, celui-ci lance la version du Système d'Exploitation Fireware initialement installée. Certains modèles de périphériques XTM sont livrés avec une version du Système d'Exploitation Fireware qu'il est impossible de mettre directement à niveau vers la version 11.8 ou ultérieure. Il s'agit des modèles suivants :

- XTM 5 Series (XTM 505, 510, 515, 520, 525, 530 et 535)
- XTM 8 Series (XTM 810, 820, 830 et 830F)

Lorsque l'assistant Quick Setup Wizard détecte un de ces modèles en mode de récupération, il cherche la dernière version du Système d'Exploitation Fireware, 11.7.x ou antérieure, sur l'ordinateur de gestion et l'installe sur le périphérique XTM. Vous devez d'abord installer le Système d'Exploitation Fireware version 11.7.4 ou antérieure sur l'ordinateur de gestion avant d'exécuter l'assistant Quick Setup Wizard pour réinstaller le Système d'Exploitation Fireware. Une fois la récupération du périphérique terminée, vous pouvez utiliser Policy Manager pour mettre à niveau le logiciel du périphérique XTM vers la version 11.8.x du Système d'Exploitation de Fireware.

L'assistant Quick Setup Wizard peut réinstaller le Système d'Exploitation Fireware 11.7.4 ou une version antérieure sur un périphérique XTM 5 Series ou XTM 8 Series. Nous recommandons d'utiliser le Système d'Exploitation Fireware v11.7.4 parce qu'il s'agit de la version la plus ancienne pouvant être installée sur un périphérique devant être mis à niveau vers la version 11.8 ou ultérieure.

## Étape nº 1 — Installer la Version 11.7.4 du Système d'Exploitation Fireware sur l'Ordinateur de Gestion

Si nécessaire, téléchargez et installez sur l'ordinateur de gestion la version 11.7.4 du Système d'Exploitation Fireware correspondant à votre modèle de périphérique XTM. Le programme d'installation du Système d'Exploitation Fireware installe les fichiers utilisés par l'assistant Quick Setup Wizard pour installer le logiciel sur le périphérique XTM.

Pour savoir quelles versions du Système d'Exploitation Fireware sont installées sur l'ordinateur de gestion pour votre périphérique :

1. Dans WatchGuard System Manager, sélectionnez Aide > À Propos de WatchGuard.
   La boîte de dialogue À Propos de WatchGuard apparait.

1. Dans la liste Versions du Système d'Exploitation Installées, recherchez les versions logicielles installées pour votre périphérique XTM 5 Series ou 8 Series.
   - Pour les périphériques XTM 510, 520 ou 530, recherchez : le logiciel système du Système d'Exploitation XTM pour XTM5 (Langue), version 11.7.4
   - Pour les périphériques XTM 810, 820, 830, recherchez : le logiciel système du Système d'Exploitation XTM pour XTM8 (Langue), v11.7.4

Si la version 11.7.4 du Système d'Exploitation Fireware de votre périphérique XTM n'est pas installée, téléchargez le programme d'installation sur le portail de WatchGuard du site de WatchGuard : http://www.watchguard.com et installez-le sur l'ordinateur de gestion.

Si vous avez déjà installé la version 11.8 ou ultérieure du Système d'Exploitation Fireware sur l'ordinateur de gestion, vous n'aurez pas besoin de la désinstaller.

## Étape nº 2 — Lancer le Périphérique XTM en Mode Récupération

Pour démarrer en mode de récupération un périphérique XTM disposant d'un écran LCD :

1. Mettez le périphérique XTM hors tension.
2. Maintenez enfoncé le bouton fléché vers le haut situé sur le panneau avant du périphérique pendant que vous mettez le périphérique sous tension.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le message Démarrage du mode récupération apparaisse sur l'affichage LCD.

Lorsque le périphérique XTM est en mode de récupération, l'assistant WSM Quick Setup Wizard peut le repérer.

## Étape nº 3 — Lancer l'Assistant WSM Quick Setup Wizard

Après avoir démarré le périphérique en mode de récupération, vous pouvez utiliser l'assistant WSM Quick Setup Wizard pour réinstaller le logiciel.

1. Connectez l'ordinateur de gestion à l'interface 1 du périphérique XTM.
2. Assurez-vous que l'ordinateur de gestion ait une adresse IP sur le réseau 10.0.1.0.
3. Dans WatchGuard System Manager, sélectionnez Outils > Quick Setup Wizard.
4. Sélectionnez Oui, mon périphérique est prêt à être découvert.
5. Cliquez sur Suivant pour commencer la récupération du périphérique.
6. Fournissez les informations pour créer une configuration du périphérique de base et ajouter la clé de fonctionnalité.
   Pour une description des étapes de la configuration, voir Exécuter l'Assistant WSM Quick Setup Wizard.
   La dernière page de l'assistant Quick Setup Wizard affiche la version de Fireware installée sur le périphérique.

À l'issue du redémarrage, le périphérique XTM utilise la version 11.7.4 de Fireware avec une configuration de base qui inclut cinq stratégies (trafic sortant TCP et UDP, filtre de paquets FTP, ping, WatchGuard et WatchGuard Web UI) et les adresses IP d'interface que vous avez spécifiées. Vous pouvez utiliser Policy Manager pour modifier cette configuration de base ou pour enregistrer un fichier de configuration existant sur le périphérique, tel que l'Étape nº 5 le décrit.

## Étape nº 4 — Mettre à Niveau le Système d'Exploitation de Fireware

Une fois que l'assistant Quick Setup Wizard a réinstallé la version 11.7.4 de Fireware, vous pouvez utiliser Policy Manager pour mettre votre périphérique à niveau vers une version ultérieure. Pour plus d'informations, voir Mettre à niveau le système d'exploitation Fireware ou WatchGuard System Manager.

## Étape nº 5 — Enregistrer un Fichier de Configuration sur votre Périphérique

Si vous avez enregistré précédemment une configuration de périphérique Fireware version 11.8 ou ultérieure sur un fichier, vous pouvez utiliser Policy Manager pour sauvegarder cette configuration sur le périphérique.

1. Ouvrez le fichier de configuration version 11.8 ou ultérieure enregistré que vous voulez utiliser dans Policy Manager.
2. Vérifiez que le fichier de configuration possède la bonne clé de fonctionnalité pour ce périphérique.
3. Enregistrez le fichier de configuration dans le périphérique XTM.

## Étape nº 6 — Réinstaller les Certificats du Périphérique XTM

Lorsque vous utilisez l'assistant Quick Setup Wizard pour un périphérique en mode de récupération, tous les certificats installés sur le périphérique sont supprimés. Si des certificats sont installés sur votre périphérique XTM, vous devez tous les réinstaller après la rétrogradation. Pour plus d'informations, voir Gérer les Certificats de Périphérique (WSM).

#### Voir aussi

Utiliser Quick Setup Wizard pour Rétrograder le Système d'Exploitation de Fireware

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique