Rubriques Connexes

# Contrôler l'état du périphérique AP

Vous pouvez surveiller, redémarrer, mettre à niveau et effectuer de nombreuses autres actions sur les périphériques WatchGuard AP gérés par votre Firebox.

Pour contrôler les périphériques AP, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page de Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Résumé.

La section Résumé affiche un résumé de l'état du périphérique AP ainsi la version la plus récente du microprogramme disponible. Les sections du Volet Supérieur affichent les données en temps réel concernant le trafic transitant par le périphérique AP. Pour plus d'informations, voir Surveiller les Connexions Sans Fil (Contrôleur Sans Fil de Passerelle).

1. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.

1. Surveillez vos périphériques AP comme indiqué dans les rubriques suivantes.

Pour contrôler les périphériques AP à partir de Firebox System Manager :

1. Ouvrez Firebox System Manager sur votre Firebox.
2. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.
   La Synthèse du contrôleur de passerelle sans fil et les informations détaillées s'affichent.
3. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.

1. Surveillez vos périphériques AP comme indiqué dans les rubriques suivantes.

## Voir l'Etat de Connexion et le Temps d'Activité AP

Dans la colonne État, vous pouvez voir l'état de chaque périphérique AP couplé.

- En Ligne — Le périphérique AP est activé et peut communiquer avec le Firebox.
- Non Approuvé — Le périphérique AP n'est pas dans un état approuvé. Pour plus d'informations, voir Magasin d'Approbations des Périphériques AP.
- Inaccessible — Le périphérique AP ne peut pas être contacté par le Firebox.
- Découvert — Le périphérique AP a été découvert par le Firebox, mais il n'est pas encore en ligne.
- Mise à Jour du Microprogramme — Le microprogramme du périphérique AP est en cours de mise à jour.
- Mise à Jour de la Configuration — Une mise à jour de la configuration du périphérique AP est en cours.
- Authentification en Cours — Le périphérique AP s'authentifie auprès du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Si l'état de passe pas d'Authentification en Cours à En Ligne, le mot de passe du périphérique AP ne correspond pas à celui du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour savoir comment résoudre le problème de mots de passe qui ne correspondent pas, voir À propos des Mots de Passe du PériphériqueAP.
- Géré par Cloud — Un périphérique AP de votre réseau géré par WatchGuard Wi-Fi Cloud et non par le Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Depuis l'onglet Points d'Accès, vous pouvez :

Dans la colonne Temps d'Activité, vous pouvez voir depuis combien de temps un périphérique AP est en ligne.

Pour que le Temps d'Activité soit correct, une des stratégies du Firebox doit autoriser le trafic NTP en provenance du périphérique AP vers Internet. Pour plus d'informations, voir Restrictions et spécifications du périphérique WatchGuard AP.

## Voir la fréquence radio et le canal de périphérique AP

Dans les colonnes Radio1 et Radio2, vous pouvez voir la fréquence, le canal et la puissance de transmission utilisés par chaque radio de périphérique AP. Si elles sont disponibles, des informations de canal secondaire s'affichent également.

Chaque radio sélectionne automatiquement un canal peu utilisé de la bande sélectionnée. La radio choisit un canal disponible répondant aux exigences spécifiées dans les paramètres du Contrôleurs de Passerelle Sans Fil en termes de bande, mode sans fil, largeur de canal et pays.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la radio, voir Configurer les paramètres radio du périphérique AP.

## Voir Statistiques Réseau du Périphérique AP

Dans les colonnes Envoyés, Reçus et Total, vous pouvez consulter le nombre de kilo-octets de données envoyées et reçues par chaque périphérique AP depuis le dernier redémarrage.

Le rapport Statistiques du Réseau affiche une collecte plus détaillée des statistiques brutes du réseau du périphérique AP sélectionné. Il s'agit notamment des Statistiques de l'Interface (noms, adresses MAC et/ou IP et compteurs de trafic), de la Table de Routage et de la table ARP du périphérique AP. Ces informations peuvent être utiles pour résoudre les problèmes de configuration du Périphérique AP.

Pour afficher les statistiques réseau d'un périphérique AP dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page Tableau de Bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'Accès et sélectionnez un périphérique AP.
3. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Statistiques Réseau
   La page Statistiques Réseau s'affiche avec les statistiques du périphérique AP sélectionné.
4. Pour revenir à la page Contrôleur de Passerelle Sans Fil, cliquez sur Retour.

Pour afficher les statistiques réseau d'un périphérique AP dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'Accès et sélectionnez un périphérique AP.
3. Dans la liste déroulante Actions, cliquez sur Statistiques Réseau
   La boîte de dialogue Statistiques Réseau s'affiche avec les statistiques pour le périphérique AP sélectionné.
4. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour les statistiques.

## Voir les Messages du Journal sur un Périphérique AP

Par défaut, chaque périphérique WatchGuard AP enregistre les messages récents du journal syslog localement. Si vous configurez le périphérique AP pour envoyer des messages Syslog à un serveur Syslog externe, les messages Syslog récents seront également disponibles sur le périphérique AP.

Pour afficher les messages syslog du périphérique AP dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez l'onglet Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La page Tableau de Bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'Accès et sélectionnez un périphérique AP.
3. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Message de Journal.
   La page Messages du Journal apparaît avec les messages du journal du périphérique AP sélectionné.
4. Pour revenir à la page Contrôleur de Passerelle Sans Fil, cliquez sur Retour.

Pour afficher les messages syslog du périphérique AP dans Firebox System Manager :

1. Sélectionnez l'onglet Contrôleur de passerelle sans fil.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'Accès et sélectionnez un périphérique AP.
3. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Message de Journal.
   La boite de dialogue Messages du journal apparaît avec les messages du journal du périphérique AP sélectionné.
4. Pour mettre à jour la liste des messages du journal, cliquez sur Actualiser.
5. Pour fermer la boite de dialogue Messages du journal, cliquez sur Fermer.

Pour que l'horodatage des messages du journal du périphérique AP puisse être correct, une des stratégies du Firebox doit autoriser le trafic NTP en provenance du périphérique AP vers Internet. Pour plus d'informations, voir Restrictions et spécifications du périphérique WatchGuard AP.

## Faire Clignoter le Voyant d'Alimentation du Périphérique AP

Vous pouvez faire clignoter le voyant d'alimentation d'un périphérique AP spécifique pour faciliter l'identification. Cet utilitaire est utile après avoir désactivé l'option Désactiver les Voyants afin que votre périphérique active le mode furtif pour masquer l'utilisation de son activité sans fil.

Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge par les périphériques AP100, AP102, AP200 et AP300.

Pour plus d'informations sur la désactivation des voyants de votre périphérique AP, voir Configurer les Paramètres du Périphérique AP.

Pour faire clignoter le voyant d'alimentation de votre périphérique AP, sur la page Tableau de Bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Fireware Web UI :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un périphérique AP
2. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Faire Clignoter le Voyant d'Alimentation.
   Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant quelques minutes.

Pour faire clignoter le voyant d'alimentation de votre périphérique AP à partir de l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Firebox System Manager :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un périphérique AP
2. Dans la liste déroulante Actions, cliquez sur Faire Clignoter le Voyant d'Alimentation.
   Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant quelques minutes.
3. Tapez le mot de passe de configuration du Firebox.
4. Cliquez sur OK.

## Redémarrer les Périphériques AP

Vous pouvez redémarrer un périphérique AP spécifique ou en sélectionner plusieurs de manière à les redémarrer simultanément une fois en ligne.

Lorsque vous redémarrez un périphérique, sa configuration est rechargée et la sélection automatique du canal est effectuée.

Pour programmer des redémarrages automatiques, consultez Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Pour redémarrer votre périphérique AP depuis la page Tableau de Bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Fireware Web UI :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un ou plusieurs périphériques AP.
2. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Redémarrer.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer le redémarrage.

Pour redémarrer votre périphérique AP à partir de l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Firebox System Manager :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un ou plusieurs périphériques AP.
2. Dans la liste déroulante Actions, cliquez sur Redémarrer.
3. Tapez le mot de passe de configuration du Firebox.
4. Cliquez sur OK.

Pendant que le périphérique AP redémarre, Inaccessible s'affiche dans la colonne Etat du périphérique AP. Lorsque le redémarrage du périphérique AP est terminé, En ligne apparait dans la colonne État.

Vous pouvez également redémarrer le périphérique AP en appuyant sur son bouton de réinitialisation. Pour redémarrer le périphérique, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation (moins de 5 secondes) avant de le relâcher.

## Mettre à Niveau les Périphériques AP

Fireware Web UI vous permet d'afficher les informations concernant les versions installées et disponibles du microprogramme du périphérique AP sur la page Tableau de Bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

Firebox System Manager vous permet de voir les informations des versions installées et disponibles du microprogramme du périphérique AP dans le tableau de bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Pour plus d'informations, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

Pour gérer le microprogramme du périphérique AP dans le Contrôleur de Passerelle Sans Fil de votre Firebox, cliquez sur Gérer le Microprogramme. Pour plus d'informations, voir Mettre à jour le Microprogramme du Périphérique AP sur le Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Vous pouvez sélectionner un périphérique AP spécifique ou en sélectionner plusieurs de manière à les mettre simultanément à niveau une fois en ligne.

Pour mettre à niveau le microprogramme du périphérique AP vers la disponible la plus récente sur la page Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Fireware Web UI :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un ou plusieurs périphériques AP.
2. Dans la liste déroulante Action, cliquez sur Mettre à Niveau.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez mettre à niveau le périphérique AP.

Pour mettre à niveau le microprogramme du périphérique AP vers la version disponible la plus récente depuis l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil de Firebox System Manager :

1. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un ou plusieurs périphériques AP.
2. Dans la liste déroulante Actions, cliquez sur Mettre à Niveau.
3. Tapez le mot de passe de configuration du Firebox.
4. Cliquez sur OK.

Pendant que le périphérique AP redémarre, Inaccessible s'affiche dans la colonne Etat du périphérique AP. Lorsque le redémarrage du périphérique AP est terminé, En ligne apparait dans la colonne État.

N'éteignez pas le périphérique AP pendant qu'il effectue la mise à niveau du microprogramme. Éteindre le périphérique durant la mise à niveau du microprogramme peut faire redémarrer le périphérique AP en mode sans échec. Lorsque le périphérique AP démarre en mode sans échec, le Web UI du Points d'Accès propose une seule option, à savoir la mise à niveau du microprogramme du périphérique. Pour plus de détails sur la récupération et le mode sans échec du périphérique AP, voir la Base de Connaissances WatchGuard.

## Approuver un Périphérique AP

Pour éviter les potentiels problèmes de sécurité causés par les périphériques AP dont les paramètres d'usine ont été restaurés, non autorisés ou compromis, le Contrôleur de Passerelle Sans Fil ne gère pas les périphériques AP non approuvés et ne les surveille pas. Pour plus d'informations, voir Magasin d'Approbations des Périphériques AP.

Pour approuver un périphérique AP :

1. Sélectionnez un ou plusieurs périphériques AP.
2. Cliquez sur Action.
3. Sélectionnez Marquer comme Approuvé.

## Réinitialiser le Magasin d'Approbations

Si l'un de vos périphériques AP peut avoir été compromis, par exemple s'il a été modifié, réinitialisé ou s'il ne se trouve plus sous votre contrôle, nous vous recommandons de réinitialiser le Magasin d'Approbations.

Pour plus d'informations, voir Magasin d'Approbations des Périphériques AP.

## Afficher le Mot de Passe

Si la gestion automatique des mots de passe est activée, vous pouvez afficher le mot de passe du périphérique AP.

Pour modifier le mot de passe :

1. Sélectionnez un périphérique AP.
2. Cliquez sur Action.
3. Cliquez sur Afficher le Mot de Passe.

Pour plus d'informations, voir À propos des Mots de Passe du PériphériqueAP.

## Restaurer les périphériques AP à leurs Paramètres d'Usine par Défaut

Vous pouvez restaurer un périphérique AP à ses paramètres d'usine par défaut depuis le Contrôleur de Passerelle Sans Fil. Les périphériques AP sont découplés à l'issue de la réinitialisation.

Pour réinitialiser un périphérique AP :

1. Sous l'onglet Points d'accès, sélectionnez un périphérique AP .
2. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Réinitialiser et Restaurer les Paramètres d'Usine par Défaut.

## Effectuer une Analyse de Site

Vous pouvez utiliser votre périphérique AP pour faire une analyse du site afin de détecter d'autres points d'accès sans fil qui fonctionnent dans le même secteur. Lorsque vous effectuez une analyse de site, les radios du périphérique AP analysent les canaux sans fil de manière à détecter d'autres points d'accès sans fil. L'analyse du site permet de détecter tous les points d'accès sans fil locaux. Il peut s'agir des autres périphériques WatchGuard AP et des périphériques WatchGuard Firebox sans fil. Afin qu'une radio du périphérique AP puisse effectuer une analyse de site, vous devez la configurer de manière à utiliser au moins un SSID.

Lorsque l'analyse du site commence, le périphérique AP examine les ondes aériennes à portée des autres diffusions radio dans la même bande radio, sur tous les canaux sans fil disponibles. L'analyse ne se limite pas au mode sans fil et aux paramètres de canal configurés dans les paramètres radio de votre périphérique. Les périphériques équipés de deux radios peuvent utiliser leurs deux radios pour réaliser une analyse sur les bandes radio 2,4 GHz et 5 GHz. Un périphérique avec une seule radio peut réaliser une analyse sur la bande 2,4 GHz ou 5 GHz. La bande utilisée pour l'analyse dépend de la bande configurée pour être utilisée par la radio.

L'analyse du site n'interrompt pas la connexion sans fil des clients sans fil connectés.

Pour commencer une analyse du site, dans la Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Tableau de Bord > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sous l'onglet Points d'Accès, sélectionnez un périphérique AP.
3. Cliquez sur Analyse du site.
   La page Analyse du Site s'affiche et le périphérique AP commence à analyser les autres points d'accès sans fil. Une liste des points d'accès détectés apparaît sur la page Analyse du site.

1. Pour revenir au tableau de bord du Contrôleur de Passerelle Sans Fil principal, cliquez sur Retour.

Pour commencer une analyse du site à partir de l'onglet Contrôleur de Passerelle Sans Fil dans Firebox System Manager :

1. Sous l'onglet Points d'accès, sélectionnez un périphérique AP .
2. Cliquez sur Analyse du site.
   La boite de dialogue Analyse du Site s'affiche et le périphérique AP commence à analyser les autres points d'accès sans fil. Une liste de points d'accès détectés apparaît dans la boite de dialogue Analyse du site.

1. Pour mettre à jour la liste des résultats d'analyse du périphérique AP, cliquez sur Actualiser.

Pour chaque point d'accès sans fil détecté, le rapport d'analyse de site indique les informations suivantes :

BSSID

Le Nom du Réseau Sans Fil de Base (Basic Service Set Identifier, BSSID) est l'adresse MAC du point d'accès sans fil.

SSID

Il s'agit du SSID pour le point d'accès. Si un point d'accès a plusieurs SSID, chaque SSID apparaît comme un élément séparé dans l'analyse du site.

Canal

Il s'agit du canal sans fil que le point d'accès sans fil utilise. Si elles sont disponibles, des informations de canal secondaire s'affichent également.

Niveau du signal

Il s'agit de la puissance du signal du point d'accès sans fil.

Type

Il s'agit de la norme sans fil que le point d'accès sans fil prend en charge.

Sécurité

Il s'agit du type de sécurité sans fil utilisé par le point d'accès sans fil.

Mode

Il s'agit du mode de fonctionnement du périphérique sans fil.

#### Voir aussi

Contrôler les clients sans fil

Surveiller les Connexions Sans Fil (Contrôleur Sans Fil de Passerelle)

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique