Rubriques Connexes

# Configurer le Relais DHCP

Vous pouvez utiliser un serveur DHCP sur un réseau différent afin d'attribuer des adresses IP pour les ordinateurs des réseaux approuvés ou facultatifs. Vous pouvez utiliser le relais DHCP pour obtenir les adresses IP des ordinateurs d'un réseau approuvé ou facultatif. Grâce à cette fonctionnalité, le Firebox envoie des requêtes DHCP à l'adresse IP de jusqu'à trois serveurs DHCP que vous spécifiez.

Pour utiliser plus d'un serveur DHCP pour le relais DHCP, le périphérique doit utiliser Fireware v11.10 ou supérieure.

Assurez-vous que le Firebox a une route vers les adresses IP que vous spécifiez pour le relais DHCP. Si le serveur DHCP que vous souhaitez utiliser n'est pas sur un réseau protégé par votre Firebox, vous devez configurer un tunnel Branch Office VPN entre votre Firebox et le réseau où le serveur DHCP se trouve pour que cette option fonctionne correctement.

Vous pouvez ajouter les adresses IP de jusqu'à trois serveurs DHCP. Si vous avez configuré deux serveurs DHCP pour le basculement, ajoutez les adresses IP des serveurs DHCP primaire et secondaire à la configuration pour le relais DHCP. Le Firebox envoie des requêtes DHCP aux adresses IP de tous les serveurs DHCP que vous spécifiez.

Pour configurer le relais DHCP, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez une interface approuvée ou facultative et cliquez sur Configurer.
3. Dans la liste déroulante en bas de page, sélectionnez Utiliser le relais DHCP.
4. Dans la zone de texte Serveur DHCP, saisissez l'adresse IP d'un serveur DHCP et cliquez sur Ajouter.
5. Répétez l'étape précédente pour ajouter les adresses IP de jusqu'à trois serveurs DHCP.

Pour configurer le relais DHCP, à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez une interface approuvée ou facultative et cliquez sur Configurer.
3. Sélectionnez Utiliser le relais DHCP.
4. Saisissez l'adresse IP du serveur DHCP et cliquez sur Ajouter.
5. Répétez l'étape précédente pour ajouter les adresses IP de jusqu'à trois serveurs DHCP.

Veillez, s'il y a lieu, à ajouter une route statique à chaque serveur DHCP. Le serveur DHCP peut être sur le réseau à l'extrémité distante d'un tunnel Branch Office VPN.

#### Voir aussi

Configurer un Serveur DHCP IPv4

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique