Rubriques Connexes

# Configurer les Paramètres du Périphérique AP

Depuis le Contrôleur de Passerelle Sans Fil de votre Firebox, vous pouvez modifier les paramètres de tout périphérique AP qui est couplé au Firebox.

Si le périphérique AP se trouve derrière un routeur ou un autre périphérique réseau et ne peut pas recevoir les diffusions du Contrôleur de Passerelle Sans Fil, vous devez ajouter manuellement le périphérique AP. Pour plus d'informations, voir Configurer les Paramètres du Périphérique AP.

## Modifier une Configuration de Périphérique AP

Lorsqu'un périphérique AP est couplé à un Firebox, vous devez configurer les paramètres du périphérique AP. Etant donné que certains renseignements du périphérique AP sont automatiquement ajoutés à sa configuration lors du couplage, vous devez modifier ses paramètres pour effectuer sa configuration.

Lorsque vous modifiez les paramètres du périphérique AP, vous pouvez modifier tout paramètre sauf le modèle et le numéro de série. Le modèle et le numéro de série sont automatiquement définis pour les périphériques AP couplés et ne peuvent pas être modifiés.

Il existe deux paramètres réseau que vous pouvez sélectionner pour un périphérique AP :

DHCP

DHCP est la sélection par défaut. Choisissez cette option pour configurer le périphérique AP afin de demander une adresse IP dynamiquement attribuée à un serveur DHCP. Si vous choisissez cette option, veillez à ce qu'un serveur DHCP soit configuré sur le réseau auquel le périphérique AP se connecte. Vous pouvez configurer le Firebox comme serveur DHCP lorsque vous configurez l'interface du Firebox auquel votre périphérique se connecte.

Pour un exemple de configuration, voir Exemples de Déploiement du Périphérique WatchGuard AP.

Static

Sélectionnez cette option pour assigner au périphérique AP une adresse IP statique. Vous devez configurer les paramètres suivants lorsque vous sélectionnez Statique :

- Adresse IP — L'adresse IP à attribuer au périphérique AP
- Masque de Sous-réseau — Le masque de sous-réseau
- Passerelle par Défaut — L'adresse IP de la passerelle par défaut

Pour modifier les paramètres d'un périphérique AP couplé à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boîte de dialogue Contrôleur de Passerelle Sans Fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste des Points d'Accès que vous pouvez configurer s'affiche dans la liste Points d'Accès Couplés.

1. Sélectionnez un périphérique AP et cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Modifier le point d'accès s'affiche.

1. Configurez les paramètres du périphérique AP comme indiqué à la section suivante.

Pour modifier les paramètres d'un périphérique AP couplé à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boîte de dialogue Contrôleur de passerelle sans fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'accès.
   La liste de Points d'Accès que vous pouvez configurer apparait dans la liste Points d'accès.

1. Sélectionnez un périphérique AP et cliquez sur Modifier.
   La boîte de dialogue Modifier le point d'accès s'affiche.

1. Configurez les paramètres du périphérique AP comme indiqué à la section suivante.

Pour configurer les paramètres du périphérique AP :

1. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom, entrez un nouveau nom pour le périphérique AP.
   Le nom par défaut est <numéro de modèle du périphérique AP>_<numéro de série du périphérique AP>.
2. Adjacent au Paramètres de Réseau, sélectionnez une option pour attribuer une adresse IP au périphérique AP :
   - DHCP
   - Static
3. Si vous sélectionnez Statique, entrez l'Adresse IP, le Masque-réseau et la Passerelle par Défaut de votre périphérique AP.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Emplacement, saisissez l'emplacement du périphérique AP sur votre réseau.
5. Pour annuler les paramètres du Contrôleur d'accès de passerelle pour la journalisation du serveur syslog :
   1. Sélectionnez la case à cocher Envoyer les messages du journal au serveur Syslog.
   2. Dans la zone de texte Adresse IP du serveur syslog, saisissez l'adresse IP de votre serveur syslog.

La prise en charge d'un syslog externe n'est pas disponible sur les périphériques AP120, AP320, AP322 et AP420.

1. Pour aider les clients sans fil qui basculent entre plusieurs périphériques WatchGuard AP pour se connecter à un autre périphérique AP offrant un meilleur signal, cochez la case Transfert Rapide.

Spécifiez le Seuil RSSI de Transfert Rapide pour indiquer le RSSI (Received Signal Strength Indicator) minimal requis pour se connecter à ce périphérique AP.

Il s'agit également du seuil indiquant les situations lors desquelles un client doit se déconnecter de ce périphérique AP pour se connecter à un autre périphérique AP présentant un meilleur RSSI. (Périphériques AP300 uniquement)

Pour plus d'informations, voir Transfert Rapide.

1. Pour migrer les clients sans fil bibandes du spectre 2,4 GHz congestionné par de nombreux utilisateurs à la bande 5 GHz, cochez la case Activer l'Orientation de Bande.

Pour plus d'informations, voir Orientation de Bande.

1. Cochez la case Désactiver les Voyants pour désactiver les voyants de votre périphérique AP.

Sur les périphériques AP100, AP102, AP200 et AP300, cette option vous permet d'utiliser votre périphérique AP en mode furtif de manière à masquer les signes visibles d'activité sans fil lorsque le périphérique est déployé sur un site exigeant une sécurité renforcée.
Pour plus d'informations sur la façon de faire clignoter le voyant d'alimentation pour aider à identifier les périphériques AP en mode furtif, voir Contrôler l'état du périphérique AP.

1. Pour utiliser un VLAN marqué pour les connexions de gestion au périphérique AP :
   1. Cochez la case Activer le Marquage du VLAN de Communication.
   2. Dans la zone de texte ID du VLAN de Communication, saisissez l'ID du VLAN à utiliser pour les connexions de gestion. Il doit s'agir d'un VLAN configuré pour gérer le trafic marqué vers l'interface à laquelle votre périphérique AP se connecte.

Si vous configurez un ID de VLAN de communication dans les paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil et du périphérique AP, Firebox utilise l'ID de VLAN de communication spécifié dans les paramètres du périphérique AP.

1. Dans l'onglet Paramètres Radio, configurez les paramètres de chaque radio du périphérique AP : bande, mode sans fil, canal et SSID.
   Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres radio du périphérique AP.

Lorsque vous enregistrez une configuration de périphérique AP dans le Firebox, ce dernier envoie immédiatement la mise à jour des périphérique AP concernés. Lorsque la mise à jour est en cours, l'état du périphérique passe brièvement sur Mise à Jour. Le processus de mise à jour peut prendre jusqu'à une minute. Lorsque la mise à jour est en cours, les services sans fil du périphérique AP peuvent être interrompus.

## Transfert Rapide

Le Transfert Rapide aide les clients sans fil qui basculent entre plusieurs périphériques WatchGuard AP se déconnecter de leur périphérique AP actuel pour se connecter à un autre périphérique AP offrant un meilleur signal. Le Transfert Rapide contrôle l'intensité du signal minimale requise pour s'associer à un périphérique AP et indique aux clients sans fil lorsqu'ils doivent interrompre leur association au périphérique AP en cas de dégradation du signal lorsque le client sans fil s'éloigne.

Le Transfert Rapide utilise le RSSI (Indicateur de Puissance du Signal Reçu) comme seuil permettant de déterminer si les clients peuvent s'associer à un périphérique AP ainsi que les situations lors desquelles ils doivent déconnecter un client sans fil présentant un signal faible. La valeur est exprimée en dBm (decibel milliwatts). Par exemple, la valeur par défaut est à -85 dBm. Le minimum est de -100 dBm et le maximum est de -60 dBm. Plus la valeur est proche de 0, plus le signal est fort. Pour plus d'informations sur la force des signaux, consultez Intensité du signal et niveaux sonores sans fil.

- Le Transfert Rapide est pris en charge uniquement par les périphériques WatchGuard AP300 .
- Nous vous recommandons de n'activer le Transfert Rapide que pour les périphériques AP situés dans des zones de forte densité de trafic.
- Le Transfert Rapide cause la déconnexion d'un périphérique AP lorsque le seuil RSSI est atteint. Nous vous recommandons d'effectuer une analyse de site pour confirmer que vos périphériques AP présentent une portée suffisante pour assurer le transfert en fonction des seuils définis.
- Les clients sans fil peuvent avoir des niveaux de RSSI très différents en fonction de leur fabricant. Vous devez ajuster votre seuil RSSI en conséquence.

N'activez pas le Transfert Rapide sur des périphériques AP adjacents qui ont également la fonctionnalité d'Orientation de Bande activée. Les clients orientés vers la bande 5 Ghz peuvent subir une diminution de leur RSSI susceptible de causer leur déconnexion en raison du seuil RSSI de Transfert Rapide.

## Orientation de Bande

L'Orientation de Bande permet de réduire l'encombrement du réseau sans fil en migrant les clients sans fil bibandes du spectre 2,4 GHz très fréquenté vers la bande 5 GHz. L'Orientation de Bande n'est généralement pas requise dans les environnements où la plupart des périphériques sans fil sont des périphériques récents configurés par défaut pour utiliser la bande de 5 Ghz.

- L'Orientation de Bande est pris en charge uniquement par les périphériques WatchGuard AP120, AP300, AP320, AP322 et AP420.
- Les mêmes SSID et mode de sécurité doivent être configurés sur les radios 2,4 GHz et 5 GHz pour autoriser les clients sans fil à passer d'une bande de fréquence à une autre.
- Dans certains cas, l'Orientation de Bande peut causer des problèmes de connectivité chez les clients sans fil hérités plus anciens qui ne gèrent que le 2,4 Ghz. Dans ces cas de figure, nous vous recommandons de désactiver l'Orientation de Bande ou de connecter manuellement les clients au SSID.

N'utilisez pas simultanément les fonctionnalités d'Orientation de Bande et de Transfert Rapide. La migration vers la bande 5 GHz peut causer une diminution de l'intensité RSSI du client ainsi que d'éventuelles déconnexions dues au seuil RSSI de Transfert Rapide.

#### Voir aussi

Configurer les SSID du périphérique WatchGuard AP

Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique