Rubriques Connexes

# Configurer les hôtes associés

Dans une configuration d'insertion ou de pont, le périphérique XTM est configuré avec la même adresse IP sur chaque interface. Votre périphérique XTM détecte automatiquement les nouveaux périphériques qui sont connectés à ces interfaces et ajoute chaque nouvelle adresse MAC à sa table de routage interne. Si vous souhaitez configurer des connexions de périphérique manuellement ou si le mappage automatique d'hôte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez ajouter une entrée pour les hôtes associés. Une entrée pour les hôtes associés crée une route statique entre l'adresse IP de l'hôte et une interface réseau. Il est recommandé de désactiver le mappage d'hôte automatique sur les interfaces pour lesquelles vous créez une entrée pour les hôtes associés.

1. Cliquez sur
   Vous pouvez également sélectionner Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Configurez les interfaces réseau en mode d'insertion ou en mode pont, puis cliquez sur Propriétés.
   La boîte de dialogue Propriétés du mode d'insertion s'affiche.
3. Désélectionnez la case des interfaces pour lesquelles vous souhaitez ajouter une entrée pour les hôtes associés.
4. Cliquez sur Ajouter. Entrez l'adresse IP du périphérique pour lequel vous souhaitez définir une route statique à partir du périphérique XTM.
5. Cliquez dans la colonne Nom d'interface afin de sélectionner l'interface pour l'entrée des hôtes associés.

1. Cliquez sur OK.
2. Enregistrer le Fichier de Configuration.

#### Voir aussi

Mode d'insertion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique