Rubriques Connexes

# À propos du Déploiement de Périphériques AP Sans fil

Vous pouvez déployer les périphériques AP300 sans fil ni câble réseau. Lorsque le câble réseau est déconnecté, le périphérique AP passe en mode client et se connecte au périphérique AP300 câblé le plus proche en tant que client sans fil.

Le déploiement sans fil est pris en charge uniquement par les périphériques AP300.

Lorsqu'un périphérique AP300 est en mode client sans fil :

- Le périphérique AP client diffuse uniquement le ou les SSID configurés sur la radio 2,4 GHz.
  La radio 5 GHz est utilisée uniquement pour la liaison d'extenseur des connexions en mode client du point d'accès. Le périphérique AP client ne diffuse pas les SSID configurés sur la radio 5 GHz.
- Un périphérique AP300 câblé doit être à la portée du périphérique AP client pour se connecter en mode client et être déployé sans fil.
- Le déploiement sans fil emploie la radio 5 GHz pour la liaison d'extenseur des connexions en mode client du point d'accès. Pour le bon fonctionnement du déploiement sans fil, seuls huit SSID peuvent être configurés sur la radio 5 GHz d'un AP300 câblé.
- Les périphériques AP300 doivent être initialement déployés (couplés ou auto-déployés) avec un câble avant de pouvoir déployer un périphérique AP sans fil.
  Pour de plus amples informations concernant le déploiement, consultez Découverte et appairage du périphérique WatchGuard AP.
- Lorsque vous reconnectez un câble réseau, le périphérique AP repasse du mode client au mode de fonctionnement normal et se déconnecte du périphérique AP300 câblé.

## Activer le Déploiement Sans fil

Pour activer le déploiement sans fil dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres.

1. Dans la section Déploiement Avancé, cochez la case Activer le déploiement sans fil.
2. Cliquez sur Sauvegarder

Pour activer le déploiement sans fil dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
2. Cliquez sur Paramètres.

1. Dans la section Déploiement Avancé, cochez la case Activer le déploiement sans fil.
2. Cliquez sur OK.
3. Enregistrez la configuration sur le Firebox.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique