Rubriques Connexes

# Définir le niveau de chiffrement

La liste déroulante Algorithme de chiffrement de la configuration point d'accès sans fil vous permet de sélectionner le niveau de chiffrement de vos connexions sans fil. Les options pouvant être sélectionnées varient en fonction des différents mécanismes d'authentification que vous utilisez. Le Firebox crée automatiquement une clé de chiffrement aléatoire, si besoin est. Vous pouvez vous en servir ou la remplacer par une autre clé. Chaque client sans fil doit utiliser cette clé lorsqu'il se connecte au Firebox.

## Chiffrement pour l'authentification WPA et WPA2

Les options de chiffrement des méthodes d'authentification Wi-Fi Protected Access (WPA et WPA2) sont :

- TKIP — Utilise uniquement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, protocole d'intégrité de clé temporaire) pour le chiffrement.
  Cette option n'est pas disponible si vous configurez les Paramètres de la Radio pour utiliser un mode sans fil prenant en charge la norme 802.11n.
- AES — Utilise uniquement AES (Advanced Encryption Standard, norme de chiffrement avancée) pour le chiffrement.
- TKIP ou AES — Utilise le chiffrement TKIP ou AES.

Nous vous recommandons de configurer les clients sans fil de manière à utiliser le chiffrement AES.

#### Voir aussi

Définir la méthode d'authentification sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique