Rubriques Connexes

# Configurer des serveurs WINS et DNS

Les clients Mobile VPN with PPTP utilisent les adresses de serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System). DNS change les noms d'hôtes en adresses IP, tandis que WINS change les noms NetBIOS en adresses IP. L'interface approuvée du périphérique XTM doit avoir accès à ces serveurs.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page de configuration Interfaces apparaît.

1. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de Domaine, saisissez un nom de domaine qu'un client DHCP ajoute à des noms d'hôte non qualifiés.
2. Dans la zone de texte Serveur DNS ou Serveur WINS, saisissez les adresses principale et secondaire de chaque serveur DNS ou WINS.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. (Facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique