Rubriques Connexes

# À Propos de l'Interface Externe

L'interface externe est l'interface qui se connecte à Internet ou à un réseau étendu (WAN). L'interface externe doit posséder une adresse IP pour fonctionner correctement.

Vous pouvez attribuer à l'interface externe une adresse IP statique ou dynamique. Les adresses IP dynamiques ne restent pas les mêmes et sont attribuées avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Les adresses IP statiques restent toujours les mêmes et sont généralement attribuées manuellement.

Une adresse IP statique est nécessaire pour que le Firebox puisse utiliser certaines fonctions. Si vous ne disposez pas de toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer votre interface externe, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur de services Internet.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique