Rubriques Connexes

# Commandes OSPF

Pour créer ou modifier un fichier de configuration de routage, vous devez utiliser les commandes de routage appropriées. Cette liste comprend les commandes de routage supportées pour OSPF. Les sections doivent apparaître dans le fichier de configuration dans le même ordre qu'elles apparaissent dans cette liste. Vous pouvez également utiliser le texte d'exemple situé dans Exemple de fichier de configuration de routage OSPF.

Section | Commande | Description
--- | --- | ---
Configurer l'interface
| interface eth[N] | Commence la section pour définir les propriétés de l'interface
| ip ospf authentication-key [PASSWORD] | Définit le mot de passe d'authentification OSPF
| ip ospf message-digest-key [KEY-ID] md5 [KEY] | Définit l'ID de clé et la clé d'authentification MD5
| ip ospf cost [1-65535] | Définit le coût de liaison pour l'interface (voir le tableau des coûts d'interface OSP ci-dessous)
| ip ospf hello-interval [1-65535] | Définit l'intervalle d'envoi des paquets hello ; la valeur par défaut est 10 s
| ip ospf dead-interval [1-65535] | Définit l'intervalle de temps, après le dernier paquet hello, au terme duquel un voisin est déclaré inactif ; la valeur par défaut est 40 s
| ip ospf retransmit-interval [1-65535] | Définit l'intervalle entre les retransmissions d'annonces d'état de liaison (LSA) ; la valeur par défaut est 5 s
| ip ospf transmit-delay [1-3600] | Définit le temps nécessaire pour envoyer une mise à jour LSA ; la valeur par défaut est 1 s
| ip ospf priority [0-255] | Définit la priorité de la route ; une valeur élevée augmente les chances du routeur de devenir le routeur désigné (DR)
Configurer le démon de routage OSPF
| router ospf | Active le démon OSPF
| ospf router-id [A.B.C.D] | Définit l'ID du routeur pour OSPF manuellement ; le routeur déterminera son propre ID s'il n'est pas défini
| ospf rfc1583compatibility | Active la compatibilité avec le document RFC 1583 (peut entraîner des boucles de routage)
| ospf abr-type [cisco|ibm|shortcut|standard] | Pour plus d'informations sur cette commande, voir le fichier draft-ietf-abr-o5.txt.
| passive-interface eth[N] | Désactive l'annonce OSPF sur l'interface eth[N]
| auto-cost reference-bandwidth[0-429495] | Définissez un coût global (voir le tableau des coûts OSPF ci-dessous) ; ne l'utilisez pas conjointement avec la commande "ip ospf [COST]"
| timers spf [0-4294967295][0-4294967295] | Définit le délai de planification et le délai de rétention OSPF
Activer OSPF sur un réseau
*La variable area peut être saisie dans deux formats : [W.X.Y.Z]; ou en tant qu'entier [Z]. |
| network [A.B.C.D/M] area [Z] | Annonce OSPF sur le réseau. A.B.C.D/M pour la zone 0.0.0.Z
Configurer les propriétés de la zone principale ou d'autres zones
La variable area peut être saisie dans deux formats : [W.X.Y.Z]; ou en tant qu'entier [Z].
| area [Z] range [A.B.C.D/M] | Crée une zone 0.0.0.Z et définit un réseau à classes pour la zone (la plage et le paramètre de réseau et de masque d'interface doivent correspondre)
| area [Z] virtual-link [W.X.Y.Z] | Définit le voisin de liaison virtuelle pour la zone 0.0.0.Z
| area [Z] stub | Définit la zone 0.0.0.Z en tant que stub
| area [Z] stub no-summary |
| area [Z] authentication | Active l'authentification par mot de passe simple pour la zone 0.0.0.Z
| area [Z] authentication message-digest | Active l'authentification MD5 pour la zone 0.0.0.Z
Redistribuer les routes OSPF
| default-information originate | Partage la route de dernier recours (route par défaut) avec OSPF
| default-information originate metric [0-16777214] | Partage la route de dernier recours (route par défaut) avec OSPF et ajoute une mesure utilisée pour générer la route par défaut
| default-information originate always | Partage toujours la route de dernier recours (route par défaut)
| default-information originate always metric [0-16777214] | Partage toujours la route de dernier recours (route par défaut) et ajoute une mesure utilisée pour générer la route par défaut
| redistribute static | Redistribue les routes statiques de pare-feu vers le protocole OSPF
| redistribute connected | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers le protocole OSPF
| redistribute connected metrics | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers le protocole OSPF et ajoute une mesure utilisée pour l'action
Configurer la redistribution des routes avec des listes d'accès et des mappages de routes
| access-list [LISTNAME] permit [A.B.C.D/M] | Crée une liste d'accès pour autoriser la distribution de A.B.C.D/M
| access-lists [LISTNAME] deny any | Interdit la distribution de tout mappage de route non spécifié ci-dessus
| route-map [MAPNAME] permit [N] | Crée un mappage de route avec le nom [MAPNAME] et la priorité [N]
| match ip address [LISTNAME] |

#### Voir aussi

À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Configurer Fireware Pro pour utiliser le protocole OSPF

Tableau des coûts d'interface OSPF

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique