Rubriques Connexes

# Baux DHCP

Pour afficher la liste des baux DHCP actifs pour le Firebox :

Sélectionnez État du Système > Baux DHCP.
La page Baux DHCP s'affiche avec des informations sur les baux DHCP client.

Les informations concernant le bail DHCP sont séparées dans deux listes : DHCPv4 et DHCPv6. La liste DHCPv4 comporte des informations sur les baux des clients avec des adresses IPv4. La liste DHCPv6 comporte des informations sur les baux des clients avec des adresses IPv6.

La liste DHCPv4 comprend :

Interface

L'interface du Firebox à laquelle le client est connecté.

Adresse IP

L'adresse IP du bail.

Hôte

Le nom de l'hôte. S'il ne s'agit pas d'un nom d'hôte disponible, cet élément est vide.

L'adresse MAC

L'adresse MAC associée au bail.

Heure de début

L'heure à laquelle le client a demandé le bail.

Heure de fin

L'heure à laquelle le bail expire.

Type de matériel

Le type de matériel.

La liste DHCPv6 comprend :

Interface

L'interface du Firebox à laquelle le client est connecté.

Le DUID

Le DUID (identificateur unique DHCP) utilisé par le client afin d'obtenir une adresse IP depuis le serveur DHCPv6.

L'IAID

L'IAID (identificateur d'association d'identité) attribué au client.

Adresse IP

L'adresse IP du bail.

Heure de début

L'heure à laquelle le client a demandé le bail.

Heure de fin

L'heure à laquelle le bail expire.

Pour plus d'informations sur les pages État du Système, voir Surveiller votre Firebox avec Fireware Web UI.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique