Rubriques Connexes

# Configurer et Utiliser L2TP sur Windows 8.1

Vous pouvez utiliser le client VPN de Windows 8.1 pour établir une connexion VPN L2TP à un Firebox.

## Configurer la connexion L2TP

Pour préparer un ordinateur Windows 8.1 à établir une connexion VPN L2TP, vous devez configurer la connexion L2TP dans les paramètres réseau.

Les étapes précises peuvent légèrement être différentes en fonction de la présentation de votre Panneau de configuration et de votre configuration existante.

1. Sur la page Démarrer de Windows 8.1, entrez Panneau de configuration. Cliquez sur Panneau de configuration dans les résultats de la recherche.
2. Dans Panneau de configuration, cliquez sur Réseau et Internet.
3. Dans le panneau droit, cliquez sur Centre réseau et partage.
   Le Centre Réseau et partage s'affiche.
4. Sélectionnez Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau.
   L'Assistant Nouvelle connexion démarre.
5. Sélectionnez Connexion à un réseau d'entreprise et cliquez sur Suivant.
   La page Connexion à votre espace de travail s'affiche.
6. Si votre ordinateur dispose d'une connexion à un espace de travail existante, sélectionnez Non, créer une nouvelle connexion et cliquez sur Suivant.
   La page Comment voulez-vous vous connecter ? s'affiche.
7. Cliquez sur Utiliser ma connexion Internet (VPN).
   La page Entrer l'adresse Internet à laquelle vous souhaitez vous connecter s'affiche.
8. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'interface externe du Firebox dans la zone de texte Adresse Internet.
9. Saisissez le nom du réseau Mobile VPN (« L2TP à XTM » par exemple) dans la zone de texte Nom de la destination.
10. Cliquez sur Créer.
    La nouvelle connexion est ajoutée à la liste des connexions.
11. Dans le Centre de Réseau et Partage, cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur.
12. Sélectionnez la connexion VPN et cliquez sur Modifier les paramètres de cette connexion.
13. L'onglet Général contient le nom d'hôte ou l'adresse IP que vous avez fourni(e) dans l'Assistant New Connection Wizard. Vous n'avez rien besoin de modifier sur cet onglet, sauf si l'adresse IP de votre Firebox change.
14. Sélectionnez l'onglet Options.
15. (Facultatif) Pour activer la compression du logiciel, cliquez sur Paramètres PPP. Sélectionnez la case à cocher Activer la compression du logiciel.
16. Sélectionnez l'onglet Sécurité.
17. Dans la liste déroulante Type de VPN, sélectionnez }Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPSec).
18. Dans la liste déroulante Chiffrement des données, sélectionnez Exiger le chiffrement.
19. Sélectionnez Microsoft CHAP Version 2 comme seul protocole autorisé.
20. Cliquez sur Paramètres avancés.
    La boîte de dialogue Propriétés avancées s'affiche.
21. Si Mobile VPN with L2TP sur le Firebox est configuré pour utiliser une clé pré-partagée comme méthode d'informations d'identification IPSec :
    1. Sélectionnez Utiliser une clé pré-partagée pour l'authentification.
    2. Dans la zone de texte Clé, entrez la clé pré-partagée pour ce tunnel. La clé pré-partagée doit correspondre à la clé pré-partagée configurée sur le Firebox dans les paramètres IPSec de Mobile VPN with L2TP.
22. Si Mobile VPN with L2TP sur le Firebox est configuré pour utiliser un certificat comme méthode d'informations d'identification IPSec :
    1. Sélectionnez Utiliser un certificat pour l'authentification.
    2. Vérifiez que la case Vérifier les attributs de Nom et d'Utilisation du certificat des serveurs est cochée.
    3. Assurez-vous d'avoir importé le certificat sur le périphérique client. Pour plus d'informations, consultez Importer un certificat sur un client périphérique
23. Cliquez sur OK.
24. Ne changez pas les paramètres par défaut sur l'onglet Mise en réseau.
25. Cliquez sur OK.

## Démarrez la connexion L2TP

Le nom de la connexion VPN est le nom de destination que vous avez utilisée lorsque vous avez configuré la connexion L2TP sur l'ordinateur client. Le nom d'utilisateur et le mot de passe font référence à l'un des utilisateurs que vous avez ajoutés au groupe L2TP-Users. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Authentification des Utilisateurs L2TP.

Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur client dispose d'une connexion active à Internet.

1. Dans la zone de notification de Windows (Barre d'état système), cliquez sur l'icône Réseau.
   Une liste des réseaux et VPN disponibles apparaît.
2. Sélectionnez la connexion VPN. Cliquez sur Connecter.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour indiquer le serveur d'authentification alternatif lorsque vous vous connectez, consultez Se Connecter à partir d'un Client L2TP VPN.

#### Voir aussi

Options pour l'accès à internet par le biais d'un tunnel Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique