Rubriques Connexes

# Mode VPN et Restrictions d'Extrémités de Passerelle

Dans le BOVPN, chaque point de terminaison de passerelle VPN comprend ces quatre paramètres :

- ID de passerelle locale (adresse IP ou domaine local)
- Interface externe
- Adresse IP distante
- ID de passerelle distante

Vous ne pouvez pas ajouter deux extrémités de passerelle qui ont exactement les mêmes paramètres. Vous pouvez ajouter des extrémités de passerelle possédant certains paramètres identiques. La version d'IKE et le mode de passerelle que vous configurez dans les paramètres de Phase 1 déterminent quels paramètres de point de terminaison de passerelle vous pouvez définir avec une valeur identique pour plusieurs points de terminaison de passerelle.

Si vous voulez utiliser une adresse IP distante et une interface externe identiques dans deux points de terminaison de passerelle, vous devez configurer les passerelles des deux points de terminaison locaux et distants pour qu'ils utilisent IKEv1 en mode Agressif, ou IKEv2

Pour les passerelles IKEv1 configurées en mode Principal ou Principal ou Agressif en cas d'échec :

- Une seule extrémité de passerelle peut utiliser une même adresse IP distante et interface externe.

Pour les passerelles IKEv2 ou IKEv1 configurées en mode Agressif :

- Plusieurs extrémités de passerelle peuvent utiliser la même interface locale et adresse IP distante tant que l'ID de passerelle distante diffère pour chaque extrémité.

Ces restrictions s'appliquent aux extrémités de passerelle possédant des paramètres identiques, qu'elles se trouvent ou non dans la même passerelle. Si vous essayez d'ajouter des extrémités de passerelle avec des paramètres identiques à des passerelles configurées dans des modes différents, la plus forte restriction s'applique.

#### Voir aussi

Configurer des Passerelles BOVPN Manuelles

Définir des extrémités de passerelle pour une passerelle BOVPN

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique