Rubriques Connexes

# À propos de FireCluster avec les Mises à Niveau de Modèles XTM

Pour certains modèles de périphériques XTM, vous pouvez acheter une clé de licence afin de mettre à niveau le périphérique vers un modèle de niveau supérieur de la même famille de produits pour davantage de performances et de capacité.

Mises à niveau disponibles :

Modèle de base | Mises à niveau disponibles
--- | ---
XTM 25 | XTM 26
XTM 505 | XTM 510, XTM 520 ou XTM 530
XTM 510 | XTM 520 ou XTM 530
XTM 520 | XTM 530
XTM 515 | XTM 525
XTM 535 | XTM 545
XTM 810 | XTM 820 ou XTM 830
XTM 820 | XTM 830
XTM 850 | XTM 860 ou XTM 870
XTM 860 | XTM 870

Pour qu'un FireCluster se forme correctement, les deux membres doivent être du même modèle. Si le second périphérique que vous ajoutez à un FireCluster a une mise à niveau, vous devez installer la clé de fonctionnalité avec la mise à niveau sur ce périphérique avant de l'ajouter au cluster. Ceci permet d'éviter une éventuelle erreur d'incompatibilité de modèle lorsque le cluster se forme pour la première fois.

## XTM 5 Series, 8 Series et 800 Series avec une Mise à niveau de Modèle

Pour préparer un périphérique XTM 5 Series, 8 Series ou 800 Series avec mise à niveau de modèle à rejoindre un FireCluster :

1. Utilisez le Web Setup Wizard ou Quick Setup Wizard pour paramétrer le périphérique XTM avec une configuration de base.
2. Installez la clé de fonctionnalité qui comprend la mise à niveau de modèle. Pour plus d'informations, voir Obtenir une Clé de Fonctionnalité Firebox.
3. Démarrez le périphérique en mode sans échec.
   En mode sans échec, le périphérique XTM est réinitialisé aux paramètres d'usine mais la clé de fonctionnalité n'est pas supprimée.

Une fois que vous avez installé la clé de fonctionnalité et démarré le périphérique XTM en mode sans échec, celui-ci est prêt à être ajouté au cluster en tant que second membre. Utilisez la procédure standard pour configurer le cluster sur l'autre périphérique et former le cluster. Pour plus d'informations, voir Démarrage rapide — Configurer un FireCluster.

## XTM 2 Series avec une Mise à niveau de Modèle

Les XTM 25 et XTM 25-W acceptent les mises à niveau de modèle et prennent en charge la fonction FireCluster. Comme il est impossible de démarrer les modèles XTM 2 Series en mode sans échec, vous devez utiliser une procédure différente pour former le cluster si la clé de fonctionnalité comprend une mise à niveau de modèle. Après avoir créé la configuration de cluster dans Policy Manager, enregistrez-la manuellement dans chaque membre de cluster. Lorsque vous raccordez les deux membres ensemble, le cluster se forme automatiquement.

Pour préparer un périphérique XTM 2 Series avec une mise à niveau de modèle à rejoindre un FireCluster :

1. Utilisez le Web Setup Wizard ou Quick Setup Wizard pour paramétrer le périphérique XTM avec une configuration de base.
2. Installez la clé de fonctionnalité qui comprend la mise à niveau de modèle. Pour plus d'informations, voir Obtenir une Clé de Fonctionnalité Firebox.

Ne réinitialisez pas le périphérique aux paramètres d'usine car cela supprime la clé de fonctionnalité.

Après avoir créé la configuration de cluster dans Policy Manager, utilisez cette procédure pour former le cluster.

1. Utilisez Policy Manager pour activer et configurer FireCluster sur le premier Firebox. Pour configurer le FireCluster, vous devez avoir la clé de fonctionnalité des deux membres du cluster. Pour plus d'informations, consultez les étapes 1 à 4 dans Démarrage rapide — Configurer un FireCluster.
2. Dans Policy Manager, enregistrez la configuration à l'adresse IP du premier membre de cluster.
3. Connectez votre ordinateur de gestion au second Firebox.
4. Dans Policy Manager, enregistrez la configuration à l'adresse IP du second membre de cluster.
5. Connectez les membres du cluster l'un à l'autre et aux commutateurs réseau. Pour plus d'informations, voir Connecter le matériel FireCluster.
   Le cluster se forme automatiquement.

Vous pouvez utiliser cette méthode alternative pour mettre en cluster n'importe quelle paire de périphériques Firebox ou XTM, mais elle est particulièrement utile pour les modèles XTM 2-Series avec une mise à niveau de modèle.

#### Voir aussi

À propos des Clés de Fonctionnalité

À propos des options de mise à niveau

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique