Rubriques Connexes

# Activer un réseau invité sans fil

Vous pouvez mettre en activité un réseau invité sans fil, afin de donner à un utilisateur invité un accès à Internet, mais non un accès aux ordinateurs de vos réseaux approuvés et facultatifs.

Configuration d'un réseau invité sans fil :

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La page Configuration sans fil apparaît.

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La boîte de dialogue Configuration sans fil s'affiche.

1. Cochez la case Activer sans fil.
2. Sélectionnez Activer points d'accès sans fil.
3. En regard de Invité sans fil, cliquez sur Configurer.
   La boîte de configuration Invité sans fil s'affiche.

1. Cochez la case Activer le réseau invité sans fil.

L'autorisation des connexions sans fil de traverser le périphérique XTM vers Internet repose sur les règles que vous avez configurées pour l'accès sortant de votre périphérique. Ces ordinateurs ne peuvent pas accéder aux ordinateurs sur le réseau approuvé ou facultatif.

1. Dans la zone de texte Adresse IP , tapez l'adresse IP privée qui sera utilisée pour le réseau invité sans fil. L'adresse IP que vous entrez doit déjà être utilisée sur l'une de vos interfaces réseau.
2. Dans la zone de texte Masque de sous-réseau, tapez la valeur de ce dernier. La valeur correcte est en général 255.255.255.0.
3. Si vous souhaitez configurer le périphérique XTM comme serveur DHCP quand un périphérique sans fil tente d'établir une connexion, cochez la case Activer le serveur DHCP sur le réseau invité sans fil.

Pour plus d'informations sur la façon de définir les paramètres du serveur DHCP, voir Configurer un Serveur DHCP IPv4.

1. Cliquez sur l'onglet Sans fil pour voir les paramètres de sécurité du réseau invité sans fil.
   Les paramètres Sans fil s'affichent.

1. Cochez la case Diffuser l'identification SSID et répondre aux requêtes SSID pour que le nom de votre réseau invité sans fil devienne visible aux utilisateurs invités.

Pour des informations sur ce paramètre, voir Activer ou Désactiver les Diffusions SSID.

1. Pour relâcher le message dans le fichier journal à chaque tentative de connexion au réseau invité sans fil par un ordinateur, cochez la case Enregistrer les événements d'authentification.

Pour plus d'informations sur la journalisation, voir Enregistrer les événements d'authentification.

1. Pour autoriser les utilisateurs invités sans fil à échanger du trafic, décochez la case Interdire le trafic de réseau sans fil d'un client à l'autre.
2. Dans la zone de texte Nom du réseau (SSID), tapez le nom exclusif de votre réseau invité sans fil ou donnez-lui le nom par défaut.

Pour des informations sur la modification du SSID, voir Modifier l'Identificateur SSID.

1. Pour modifier le seuil de fragmentation, dans la zone de texte Seuil de fragmentation, tapez une valeur : 256–2346. La modification de ce paramètre est déconseillée.

Pour des informations sur ce paramètre, voir Modifier le seuil de fragmentation.

1. Dans la liste déroulante Authentification, sélectionnez le type d'authentification à activer pour les connexions au réseau invité sans fil. Votre sélection dépend du type d'accès invité que vous souhaitez fournir et des conditions imposées d'utilisation du réseau par vos invités (avec ou sans mot de passe).

Pour des informations sur ce paramètre, voir Définir la méthode d'authentification sans fil.

1. Dans la liste déroulante Chiffrement / Authentification, sélectionnez le type de chiffrement à utiliser pour la connexion sans fil, et ajoutez les clés ou les mots de passe requis pour le type de chiffrement choisi. Si vous sélectionnez une option d'authentification ayant recours à des clés prépartagées, une clé prépartagée aléatoire est générée pour vous. Vous pouvez utiliser cette clé ou entrer votre propre clé.

Pour plus d'informations, voir Définir le niveau de chiffrement.

18. Cliquez sur Revenir à la page principale.
19. Cliquez sur Enregistrer.

18. Cliquez sur OK.
19. Enregistrez la configuration.

Vous pouvez aussi configurer votre réseau invité sans fil comme Access Point. Pour plus d'informations, voir Configurer un Point d'Accès.

Limiter l'accès au réseau d'invité par adresse MAC est une autre option de configuration.

1. Pour activer le contrôle d'accès MAC, cliquez sur l'onglet Contrôle de l'accès MAC.
2. Configurez les paramètres tel que c'est expliqué dans la rubrique Limiter le trafic réseau par adresse MAC.

#### Voir également

Options de Configuration du Périphérique Sans Fil

À propos des paramètres radio sans fil

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique