Rubriques Connexes

# Configurer les hôtes associés

Dans une configuration d'insertion ou de pont, le périphérique XTM est configuré avec la même adresse IP sur chaque interface. Votre périphérique XTM détecte automatiquement les nouveaux périphériques qui sont connectés à ces interfaces et ajoute chaque nouvelle adresse MAC à sa table de routage interne. Si vous souhaitez configurer des connexions de périphérique manuellement ou si le mappage automatique d'hôte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez ajouter une entrée pour les hôtes associés. Une entrée pour les hôtes associés crée une route statique entre l'adresse IP de l'hôte et une interface réseau. Il est recommandé de désactiver le mappage d'hôte automatique sur les interfaces pour lesquelles vous créez une entrée pour les hôtes associés.

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces réseau apparaît.
2. Configurer des interfaces réseau en mode d'insertion et mode pont. Cliquez sur Propriétés.
   La page Propriétés du mode d'insertion apparaît.
3. Désélectionnez la case des interfaces pour lesquelles vous souhaitez ajouter une entrée pour les hôtes associés.
4. Dans la zone de texte Hôte, saisissez l'adresse IP du périphérique pour lequel vous souhaitez établir une route statique depuis le périphérique XTM. Sélectionnez l'interface dans la liste déroulante située en regard, puis cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour ajouter des périphériques supplémentaires.

1. Cliquez sur Enregistrer.

#### Voir aussi

Mode d'insertion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique