Rubriques Connexes

# À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Ce protocole est uniquement pris en charge par Fireware XTM avec mise à niveau Pro.

Le protocole OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage intérieur qui est utilisé dans les réseaux de grande taille. Avec le protocole OSPF, un routeur qui détecte une modification dans sa table de routage ou dans le réseau envoie immédiatement une mise à jour par multidiffusion à tous les autres routeurs du réseau. Les protocoles OSPF et RIP présentent les différences suivantes :

- Le protocole OSPF envoie uniquement la partie de la table de routage ayant été modifiée au cours de sa transmission. Le protocole RIP envoie systématiquement la table de routage dans son intégralité.
- Le protocole OSPF envoie uniquement une multidiffusion lorsque ses informations ont été modifiées. Le protocole RIP envoie la table de routage toutes les 30 secondes.

Notez également la caractéristique suivante à propos du protocole OSPF :

- Si vous possédez plusieurs zones OSPF, l'une d'entre elles doit être la zone 0.0.0.0 (la zone principale).
- Toutes les zones doivent être adjacentes à la zone principale. Si ce n'est pas le cas, vous devez configurer une liaison virtuelle à la zone principale.

Fireware XTM prend en charge OSPFv2 pour le routage dynamique IPv4 et OSPFv3 pour le routage dynamique IPv6.

Pour plus d'informations sur le routage IPv4 avec OSPF v2, voir :

- Configurer un Routage IPv4 avec OSPF
- Commandes OSPF
- Exemple de fichier de configuration de routage OSPF

Pour plus d'informations sur le routage IPv6 avec OSPF v3, voir :

- Configurer un Routage IPv6 avec OSPFv3
- Commandes OSPFv3
- Exemple de Fichier de Configuration de Routage OSPFv3

#### Voir aussi

Tableau des coûts d'interface OSPF

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique