Rubriques Connexes

# Paramètres Multi-WAN Avancés

Dans votre configuration multi-WAN, vous pouvez définir des préférences pour des connexions persistantes, la restauration et la notification d'événements multi-WAN. Certaines options de configuration ne sont pas disponibles pour toutes les options de configuration multi-WAN. Si un paramètre ne s'applique pas à l'option de configuration multi-WAN que vous avez sélectionnée, les champs correspondants ne peuvent pas être définis.

## À Propos des Connexions Persistantes

Une connexion persistante est une connexion qui continue à utiliser la même interface WAN pendant un intervalle de temps défini. Vous pouvez définir des paramètres de connexion persistante si vous utilisez les options de table de routage, de tourniquet ou de dépassement de capacité d'interface pour le multi-WAN. Les connexions persistantes permettent de s'assurer que si un paquet traverse une interface externe, tous les autres paquets suivants entre la paire d'adresses sources et de destination passeront par cette même interface externe, pendant un intervalle de temps défini. Par défaut, les connexions persistantes utilisent la même interface pendant 3 minutes.

Si une définition de stratégie contient un paramètre de connexion persistante, ce dernier peut remplacer toute autre durée de connexion persistante globale.

## Définir une Durée de Connexion Persistante Globale

Utilisez l'onglet Avancé pour configurer une durée de connexion persistante dans le cadre de connexions TCP, UDP et d'autres connexions basées sur d'autres protocoles.

Si vous définissez une durée de connexion persistante dans une stratégie, vous pouvez remplacer la durée de connexion persistante globale.

Pour plus d'informations, voir Définir la durée de connexion persistante pour une stratégie.

## Définir l'Action de Restauration Automatique

Vous pouvez définir l'action à entreprendre par votre périphérique XTM lorsqu'un événement de basculement s'est produit et que l'interface externe principale est à nouveau active. Lorsque c'est le cas, toutes les nouvelles connexions sont immédiatement restaurées sur l'interface externe principale. Cependant, vous pouvez sélectionner la méthode que vous souhaitez appliquer aux connexions actives au moment de la restauration. Le paramètre de basculement s'applique aussi à toute configuration de routage basé sur stratégie que vous définissez pour utiliser les interfaces externes de basculement.

1. Dans la boîte de dialogue Configuration du réseau, sélectionnez l'onglet multi-WAN.
2. Cliquez sur l'onglet Avancé.

1. Dans la liste déroulante de la rubrique Restauration des connexions actives, sélectionnez une option :

- Restauration automatique immédiate — Le périphérique XTM arrête immédiatement toutes les connexions existantes.
- Restauration automatique progressive — Le périphérique XTM continue à utiliser l'interface de basculement pour les connexions existantes jusqu'à la fin de chaque connexion.

1. Cliquez sur OK.

## Définir les Paramètres de Notification

Des messages de journal sont toujours créés pour les événements de basculement multi-WAN.

Pour configurer les paramètres de notification pour des événements de basculement et de restauration automatique multi-WAN :

1. Cliquez sur Notification.
2. Sélectionnez une méthode de notification : interruption SNMP, e-mail ou fenêtre contextuelle.

Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous à la rubrique Définir les préférences de journalisation et de notification.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique