Rubriques Connexes

# Ajouter des entrées ARP statiques pour un FireCluster actif/actif

Un FireCluster actif/actif utilise une adresse MAC de multidiffusion pour chaque interface active connectée à votre réseau. Le FireCluster actif/actif envoie cette adresse MAC de multidiffusion sur le réseau.

Avec certains commutateurs, il vous faudra peut-être ajouter des entrées ARP statiques pour chaque commutateur réseau de couche 3 connecté à une interface du trafic de FireCluster. Faute de quoi, la communication ne fonctionnera pas correctement sur le réseau. Policy Manager vous permet d'ajouter des entrées ARP statiques à FireCluster.

Pour ajouter des entrées ARP statiques à votre configuration de périphérique dans Policy Manager :

1. Dans le gestionnaire WatchGuard System Manager, utilisez l'adresse IP configurée pour l'interface cluster afin de vous connecter à FireCluster. N'utilisez pas l'adresse IP de gestion.
2. Cliquez sur .
   Sinon, sélectionnez Outils > Policy Manager.
   Policy Manager apparaît.
3. Sélectionnez Réseau > Entrées ARP.
   La boîte de dialogue Entrées ARP statiques s'ouvre.
4. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une entrée ARP s'affiche.
5. Dans la liste déroulante Interface, sélectionnez l'interface du commutateur de couche 3.
6. Dans la zone de texte Adresse IP, entrez l'adresse IP du commutateur réseau.
7. Dans la zone de texte Adresse MAC, entrez l'adresse MAC du commutateur. Cliquez sur OK.
   L'entrée ARP statique s'ajoute à la liste.
8. Répétez les étapes 4 à 7 afin d'ajouter des entrées ARP statiques pour chaque commutateur directement connecté aux différentes interfaces de FireCluster.
9. Cliquez sur OK.
10. Sélectionnez Fichier > Enregistrer > dans Firebox pour enregistrer les entrées ARP statiques dans FireCluster.

Vous devez également configurer commutateurs réseau pour qu'ils fonctionnent avec un FireCluster actif/actif. Pour plus d'informations, voir Configuration requise des commutateurs et des routeurs pour un FireCluster actif/actif.

Pour consulter un exemple de configuration de deux commutateurs pour un FireCluster actif/actif, voir Exemple de configuration de commutateur et d'entrée ARP statique pour un FireCluster actif/actif.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique