Rubriques Connexes

# Connecter les Câbles du Firebox

Suivez ces instructions pour connecter les câbles à votre Firebox.

- Branchez le cordon d'alimentation au Firebox et à une source d'alimentation.
- Utilisez un câble Ethernet droit (vert) pour raccorder la station de gestion à un concentrateur ou un commutateur.
- Utilisez un câble Ethernet droit différent pour raccorder le Firebox au même concentrateur ou commutateur.
- Utilisez un câble inverseur rouge pour raccorder l'interface approuvée du Firebox au port Ethernet de l'ordinateur de gestion.

Sur les périphériques XTM 5 Series, l'interface 0 ne prend pas en charge Auto-MDIX, ce qui ne polarise pas automatiquement le câble. Ces consignes vous permettront de choisir le type de câble Ethernet à utiliser avec l'interface 0 :

- Pour connecter l'interface 0 à une interface sur un commutateur ou un routeur qui prend en charge Auto-MDIX, vous pouvez utiliser n'importe quel câble Ethernet.
- Pour connecter l'interface 0 à une interface sur un commutateur ou un routeur plus ancien qui ne prend pas en charge Auto-MDIX, utilisez le câble Ethernet vert. Le commutateur ou le routeur peut être défini sur une polarité différente. Si le câble Ethernet vert ne marche pas, essayez le câble inverseur Ethernet rouge.
- Pour connecter l'interface 0 à un PC, utilisez le câble inverseur Ethernet rouge.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique