Rubriques Connexes

# Configurer la Méthode Multi-WAN de Table de Routage

## Avant de commencer

## Option de Table de Routage et Équilibrage de Charge

Si vous avez plusieurs interfaces externes actives, le Firebox a plusieurs routes par défaut vers le réseau externe ayant le même coût (un saut). Avec la méthode Table de Routage, Fireware met toutes les interfaces externes actives dans un groupe ECMP. Il utilise un algorithme ECMP afin de déterminer quel saut suivant (route) il utilisera pour envoyer chaque paquet. Cet algorithme ne tient pas compte du nombre d'octets passés par les interfaces externes.

Avec la méthode Table de Routage, le Firebox examine d'abord les actions de routage basé sur stratégie présentes dans vos stratégies et les routes dans sa table de routage interne pour voir s'il doit envoyer un paquet par une interface externe spécifique. Si le Firebox ne trouve pas de route spécifiée, il sélectionne une route grâce à l'algorithme ECMP (chemin multiple de coût égal) spécifié dans la RFC 2992.

## Configurer les interfaces

Pour configurer la méthode Table de Routage multi-WAN dans l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Multi-WAN.
2. Dans la liste déroulante Mode Multi-WAN, sélectionnez Table de Routage.

1. Pour ajouter des interfaces à la configuration multi-WAN, sélectionnez une interface et cliquez sur Configurer.
2. Cochez la case Participer au multi-WAN. Cliquez sur OK.
3. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

Pour configurer la méthode Table de Routage multi-WAN dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet multi-WAN.
3. Dans la liste déroulante de la rubrique Configuration Multi-WAN, sélectionnez Table de Routage.
   Par défaut, les adresses IP de toutes les interfaces externes sont comprises dans la configuration.

1. Pour supprimer des interfaces externes de la configuration multi-WAN, cliquez sur Configurer et décochez la case située à côté de l'interface externe que vous souhaitez exclure de la configuration multi-WAN.
   Vous pouvez laisser une seule interface externe dans la configuration. C'est utile si vous utilisez un routage basé sur stratégie pour un certain type de trafic et souhaitez conserver un seul WAN pour le trafic par défaut.

1. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

#### Voir aussi

Lire les Tables de Routage de Firebox

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique