Rubriques Connexes

# Authentification RADIUS avec Active Directory pour les Utilisateurs Mobile VPN

Vous pouvez configurer votre Firebox pour que les utilisateurs de Mobile VPN avec des comptes Active Directory puissent s'authentifier via votre serveur RADIUS. L'authentification via RADIUS avec Active Directory est prise en charge pour toutes les méthodes Mobile VPN.

Pour configurer cette méthode d'authentification :

- Configurez votre serveur RADIUS pour obtenir les informations d'identification à partir de votre base de données Active Directory
- Configurez vos serveurs Active Directory et RADIUS pour qu'ils communiquent avec votre Firebox
- Configurez les paramètres Mobile VPN sur votre Firebox pour activer l'authentification via RADIUS

Pour configurer votre serveur Active Directory, consultez la documentation pour votre système d'exploitation Microsoft.

#### Voir aussi

À propos des serveurs d'authentification tierce

Configurer l'Authentification RADIUS avec Active Directory pour Mobile VPN with L2TP

Utiliser Mobile VPN with IPSec avec des Groupes Active Directory

Contrôler les Permissions d'Accès Utilisateurs sur Mobile VPN with SSL dans la base de connaissances WatchGuard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique