Rubriques Connexes

# Configurer la Méthode Multi-WAN du Basculement

## Avant de commencer

## Configurer les interfaces

Pour configurer les interfaces depuis l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Multi-WAN.
2. Dans la liste déroulante Mode Multi-WAN, sélectionnez Basculement.

1. Sélectionnez une interface dans la liste et cliquez sur Haut ou Bas afin de définir l'ordre de basculement. La première interface dans la liste est l'interface principale.
2. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

1. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer les interfaces dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
2. Cliquez sur l'onglet multi-WAN.
3. Dans la liste déroulante de la rubrique Configuration multi-WAN, sélectionnez Basculement.

1. Cliquez sur Configurez pour spécifier une interface externe principale et sélectionnez les interfaces externes de sauvegarde. Dans la colonne Inclure, activez la case à cocher correspondant à chaque interface que vous souhaitez utiliser dans la configuration du basculement.
2. Pour définir l'ordre du basculement, cliquez sur Haut ou Bas. La première interface dans la liste est l'interface principale.
3. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

1. Cliquez sur OK.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique