Rubriques Connexes

# Ajouter Manuellement un Périphérique AP

Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil utilise une diffusion UDP pour détecter automatiquement les périphériques AP connecté. Le Contrôleur de Passerelle Sans Fil ne peut pas découvrir automatiquement un périphérique AP situé à un endroit de votre réseau où le périphérique AP ne peut pas recevoir la diffusion. Dans ces types de déploiement, vous pouvez connecter le périphérique AP directement au Web UI du périphérique AP dont les paramètres réseau doivent être configurés puis ajouter ce dernier au Contrôleur de Passerelle Sans Fil avec les mêmes paramètres réseau. Le Firebox peut alors se connecter au périphérique AP pour s'y coupler.

Pour plus d'informations sur la configuration des diffusions de découverte, consultez Configurer les Paramètres du Contrôleur de Passerelle Sans Fil.

Voici quelques exemples de scénarios de déploiement où vous devez utiliser la configuration et la découverte manuelles :

- Le Firebox et le périphérique AP sont séparés par un commutateur ou routeur de Couche 3
- Le Firebox et le périphérique AP sont séparés par un Branch Office VPN

Pour que le Firebox découvre un périphérique AP, le réseau entre le périphérique AP et le Firebox doit inclure une route pour le trafic entre les deux périphériques.

Pour configurer les paramètres réseau du périphérique AP, utilisez le Web UI du Point d'Accès WatchGuard. Pour plus d'informations, voir Utiliser le Web UI de point d'accès WatchGuard. (périphériques AP100, AP102, AP200 et AP300 uniquement).

Pour ajouter manuellement un périphérique AP au Contrôleur de Passerelle Sans Fil à partir de Fireware Web UI ou Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Contrôleur de Passerelle Sans Fil.
   La boîte de dialogue Contrôleur de passerelle sans fil s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Points d'Accès
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Ajouter un point d'accès apparaît.
5. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom pour ce périphérique AP.
6. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle du périphérique AP.
7. Dans la zone de texte Numéro de Série, sélectionnez le modèle du périphérique AP.
8. A côté de Paramètres Réseau, sélectionnez Statique.

1. Dans la zone de texte Adresse IP, entrez l'adresse IP statique que vous avez configurée sur le périphérique AP.
2. Dans la zone de texte Masque de Sous-réseau, entrez le masque de sous-réseau que vous avez configuré sur le périphérique AP.
3. Dans la zone de texte Passerelle par Défaut, entrez l'adresse IP de la passerelle par défaut que vous avez configurée sur le périphérique AP.
4. Configurez les autres paramètres du périphérique AP comme l'explique la rubrique précédente.

#### Voir aussi

Configurer les Périphériques AP avec le Contrôleur de Passerelle Sans Fil

Configurer les Paramètres du Périphérique AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique