Rubriques Connexes

# Activer un point d'accès sur un périphérique AP

Vous pouvez activer un SSID sur votre périphérique WatchGuard AP comme point d'accès. Vous pouvez activer un point d'accès sur un SSID ou réseau à la fois.

Lorsque vous activez la fonction Point d'accès pour un SSID, une page de garde de point d'accès s'affiche lorsque les clients sans fil se connectent au SSID. Vous pouvez configurer le point d'accès afin d'obliger les clients sans fil d'accepter les modalités et les conditions. Ou, vous pouvez configurer un serveur d'authentification de point d'accès externe qui oblige les clients sans fil à fournir des informations qui peuvent être validées avant que le client sans fil ne soit autorisé à se connecter au réseau.

Lorsque vous activez un point d'accès pour un SSID du périphérique AP, l'interface du point d'accès sélectionné dépend de la configuration du SSID et de la connexion des périphériques AP au Firebox.

- Si le marquage VLAN est activé pour le SSID, sélectionnez l'interface VLAN avec l'identifiant VLAN pour le SSID.
- Si le marquage VLAN n'est pas activé pour le SSID et si le périphérique AP est directement connecté à une interface du Firebox, sélectionnez l'interface du Firebox à laquelle votre périphérique AP est connecté.
- Si le marquage de VLAN n'est pas activé sur le SSID, mais que les périphériques AP utilisant le SSID se connectent aux interfaces VLAN du Firebox qui gèrent le trafic VLAN non marqué, sélectionnez le VLAN non marqué comme interface de point d'accès.

Si vous connectez le périphérique AP à un commutateur mais n'utilisez pas le marquage VLAN, vous ne pouvez pas activer le point d'accès seulement pour le trafic qui passe par le périphérique AP. Si vous activez le point d'accès pour l'interface du Firebox à laquelle le commutateur se connecte, le point d'accès est activé pour tout le trafic qui passe par cette interface du Firebox.

Pour activer un point d'accès pour un périphérique AP, configurez le point d'accès dans les paramètres du point d'accès sur le Firebox qui est couplé au périphérique AP. Pour plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès, voir Configurer un Point d'Accès.

#### Voir aussi

Configurer les Identificateurs SSID AP WatchGuard

Configurer des VLAN pour les périphériques WatchGuard AP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique